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第一章 谈判采购公告
四川九州电子科技股份有限公司拟对智能老化测试柜（编号：ZCCGBX202607-09）进行公开谈判采购，现将采购事项公告如下：

一、项目概况
1.1项目名称：智能老化测试柜（编号：ZCCGBX202607-09）。
1.2项目内容：

	序号
	名称
	详细配置技术指标要求
	需求数量

	1
	智能老化测试柜
	详见十、九州科技-智能老化测试柜技术响应表
	1台


1.3交货地点：四川省绵阳市科创园区九洲大道259号
1.4项目期限：从提交响应文件截止之日起365个日历天。

1.5供货周期：签订合同后，按2026年9月20日前到货并完成安装调试推进，具体执行时间按采购人通知时间为准。

1.6质量标准及验收要求：满足设计要求、国家相关标准规范及项目技术要求。
1.7质保期：整机质保1年,其中电子负载质保3年

二、采购方式：公开谈判。
三、谈判申请人资格要求
（1）具备能够独立承担民事责任能力的企业法人资格（提供营业执照复印件）；

（2）经营范围符合谈判采购项目要求（提供营业执照复印件）；

（3）具备履行合同所必须的专业技术能力（至少提供1份2024年-2025年期间金额不低于130万元的适配器类智能老化测试柜业绩佐证【须提供含签章页的合同复印件及对应发票复印件】）；
（4）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供近1年经审计的财务报告/财务三表或书面承诺函）；

（5）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供近3个月税收和社保缴纳证明或书面承诺函）；

（6）在近三年的经营活动中无重大违法记录（提供信用中国网站查询报告）；

（7）按谈判采购文件要求交纳响应保证金；

（8）本次项目不接受联合体参加谈判；
（9）法律、法规规定的其他条件。

四、谈判采购文件获取

1.获取时间：2026年8月5日至2026年8月7日。

2.谈判申请人自行在四川九洲投资控股集团有限公司网站(https://www.jezetek.cc/)、四川九州电子科技股份有限公司官网(http://www.jiuzhoutech.com/cn/)下载采购文件。
五、响应文件递交
响应文件递交截止时间：2026年8月8日14:00时（北京时间）。

收件地址：四川省绵阳市九洲大道259号 

收件单位：四川九州电子科技股份有限公司财务部

收件人：宋发满08162471029
响应文件应在递交截止时间前送达，逾期送达或未送达指定地点，未密封或者标注错误的响应文件，将被采购人否决。

若纸质响应文件无法按时送达的，可在响应文件递交截止时间前以PDF文档（盖章版）加密形式，通过邮件发送至采购人邮箱jzzbbx@jiuzhoutech.com，并评选时将密码提供给采购人，并同步寄出纸质投标文件。
六、评选时间及地点
评选时间：2026年8月8日14:00时（北京时间）

评选地点：四川九州电子科技股份有限公司（四川省绵阳市科创园区九洲大道259号）
七、评选规则
当谈判申请人在资质、技术、商务等主要条件均满足谈判采购文件要求时，以评选小组评定的最低价的谈判申请人作为中选候选人。
八、谈判采购公告发布
本次谈判采购公告在四川九洲投资控股集团有限公司网站(https://www.jezetek.cc/)、四川九州电子科技股份有限公司官网(http://www.jiuzhoutech.com/cn/)上发布。对于因其他网站转载并发布的非完整版或修改版公告，而导致误报名或无效报名的情形，采购人不承担责任。

九、公告期限

自本公告发布之日起3个自然日

十、联系方式

采购人：四川九州电子科技股份有限公司
联系地址：四川省绵阳市科创园区九洲大道259号
联系人：冯攀  

联系电话： 0816-2468221    

联系邮箱： fengpan@jiuzhoutech.com
四川九州电子科技股份有限公司

2026年8月3日

第二章 谈判申请人须知

第一节  总则
1.谈判申请人合格条件
合格的谈判申请人应同时具备以下条件：

（1）符合第一章“谈判采购公告”规定的资格要求；

（2）遵守国家有关的法律、法规等规定。

2.响应保证金交纳
2.1 响应保证金金额：人民币16000元。

2.2 响应保证金通过谈判申请人的基本账户于2026年8月8日14:00时前以银行转账方式交纳至采购人如下银行账户，响应保证金在签订合同后将退还至谈判申请人原账户。

公司名称：四川九州电子科技股份有限公司
开户银行：中国工商银行股份有限公司绵阳科技城新区支行
银行账号：2308 4123 0902 2111 715
2.3 谈判申请人存在下列任一情形时，响应保证金不予退还，谈判申请人将被列入采购人的采购黑名单，今后不再向其采购：

（1）在响应文件递交时间截止后，谈判申请人撤回响应文件的；
（2）中选人不按谈判采购文件规定与采购人签订合同的；

（3）在评选过程中存在违反法律、法规的行为的。

3.付款方式

中选人在签订合同前向采购人支付合同金额10%履约保证金，该项目合同签订7日内采购人支付合同金额30%货款。设备验收合格后，中选人开具100%合同总金额含税发票（13%增值税专用发票）后，采购人支付合同金额60%货款，并全额无息退还履约保证金。留合同金额10%货款，设备验收合格满1年后电汇支付。
4.响应费用

谈判申请人现场考察、编制及递交响应文件等过程中所涉及的一切费用，不论采购结果如何，采购人不负任何责任，均由谈判申请人自行承担。

第二节  谈判采购文件

5.谈判采购文件的构成

5.1 谈判采购文件是谈判申请人准备响应文件和参加谈判的依据，同时也是采购人评选的重要依据。谈判采购文件用以阐明采购项目所需的资质、技术、服务、报价等要求以及评选程序等。谈判采购文件包括以下内容：

（1）谈判采购公告；

（2）谈判申请人须知；

（3）合同条件；

（4）响应文件格式；

（5）构成谈判采购文件的其他材料。

5.2根据本章第6条、第7条对谈判采购文件所作的答疑、澄清或修改等，构成谈判采购文件的组成部分。

6.谈判采购文件的答疑

谈判申请人对谈判采购文件有异议的，应当在响应文件递交截止时间2日前，以书面形式向采购人提出需要答疑的问题，采购人在收到异议后1日内答复。

技术问题答疑人：

唐向东13550818440 tangxiangdong@jiuzhoutech.com
白影星 18089559962 baiyingxing@jiuzhoutech.com
商务问题答疑人：

冯攀    08162468221   fengpan@jiuzhoutech.com
7.谈判采购文件的澄清和修改

7.1 采购人对已经发出的谈判采购文件进行澄清或修改，应在响应文件递交截止时间2日前作出。谈判申请人认为谈判采购文件需要进行澄清或修改的，可在响应文件递交截止时间2日前以书面形式向采购人提出申请，采购人在收到申请后1日内作出答复。

单位名称：四川九州电子科技股份有限公司供应链管理部

地    址：四川省绵阳市科创园区九洲大道259号

联 系 人：冯攀

电    话：08162468221
邮    编：621000
邮    箱： fengpan@jiuzhoutech.com
7.2 谈判采购文件的澄清或修改将以书面形式发送给所有获取谈判采购文件的谈判申请人。

7.3 谈判采购文件的澄清或修改内容均以书面形式明确的内容为准，当谈判采购文件与谈判采购文件的澄清或修改在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。
7.4 为使谈判申请人在编制响应文件时有充分的时间对谈判采购文件的澄清、修改内容进行研究，采购人将酌情延长提交响应文件的截止时间，具体时间将在谈判采购文件的澄清或修改通知中予以明确。

第三节  响应文件
8.响应文件的编制

8.1 响应文件应用中文编制。

8.2 响应文件应至少包括第四章“响应文件格式”的各项内容，并提供相应的证明文件。

8.3 响应文件应用不褪色的墨水书写或打印，由谈判申请人的法定代表人或委托代理人签字（谈判采购文件第四章“响应文件格式”中所有要求签字的地方,除法定代表人可盖人名章外，均由委托代理人本人亲笔手写签字）。

8.4 响应文件统一使用A4幅面纸印制，书写清楚工整，行间无涂改、插字和增删，并逐页编码，装订成册。

8.5 响应文件正本1份、副本5份,响应文件正本每页应加盖公章（鲜章），响应文件副本可采用正本的复印件，整套响应文件正、副本应加盖骑缝章（鲜章）。当正本与副本不一致时，以正本为准。
9.响应报价

9.1 本项目无最高限价。

9.2 谈判申请人应按第四章“响应文件格式”的要求填写报价。

9.3 除本谈判采购文件中另有规定外，计量单位为中国法定计量单位。

9.4 响应报价一律使用人民币结算。

9.5 响应报价为含税包干价，报价包含为实施和完成项目所产生的咨询、服务、差旅、劳务、管理、保险、利润、税金等所有从工作开始至结束的全部相关费用。
10.响应文件的密封和标注

响应文件应密封完好，封口处应加盖公章，以PDF文档（盖公章）形式递交的需加密。未按要求进行密封或加密的响应文件，将被采购人否决。

11.响应文件的递交
响应文件应按谈判采购文件规定在截止时间前递交至采购人指定地点，逾期送达或未送达指定地点的响应文件将被采购人否决。

12.响应文件的修改与撤回

12.1 谈判申请人递交响应文件后，可在规定的评选时间前，以书面形式向采购人递交修改或撤回其响应文件的通知，响应文件的修改或撤回通知，应由其法定代表人或委托代理人签字，并加盖谈判申请人公章。
12.2 响应文件修改的内容，应按照谈判采购文件要求进行编写、签字或盖章、密封，并在密封袋上标注“修改”字样。修改的内容作为响应文件的组成部分。

12.3 在响应文件递交时间截止后，谈判申请人不得撤回响应文件。

13.响应文件的澄清

在对响应文件进行评选时，评选小组可以要求谈判申请人澄清其响应文件，澄清的事项经谈判申请人盖章确认后作为响应文件的组成部分。

14.响应有效期 

本项目响应有效期为响应文件递交时间截止后365天。谈判申请人提交的响应文件应载明响应有效期，响应文件中载明的响应有效期可以长于谈判采购文件规定的期限，但不得短于谈判采购文件规定的期限，否则响应文件将被采购人否决。
第四节  评选

15.评选要求

15.1 按谈判采购文件规定的时间和地点进行评选。

15.2 评选工作由采购人组建的评选小组按照评选规则进行评选，评选活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

15.3 评选规则：本项目采用最低价中选法确定中选候选人。

15.4 在响应文件的评选以及签署合同的过程中，谈判申请人向采购人和评选小组施加影响的任何行为，都将会导致采购人否决其响应文件或被取消中选资格。

16.评选程序

16.1 本评选程序分为初步评选、详细评选、确定中选候选人。

16.2 初步评选
评选小组按照谈判采购文件要求对响应文件进行初步评选。经初步评选，谈判申请人或响应文件存在下列任一情形的，采购人将否决其响应文件：

（1）不符合谈判采购文件规定的资格要求的；

（2）响应文件未按照谈判采购文件要求装订、密封或加密的；

（3）响应文件无法定代表人或委托代理人的签字，或者未加盖单位公章的；
（4）响应文件未按规定的格式填写，内容不全或字迹模糊，无法辨认的；

（5）响应文件逾期送达或未送达指定地点的；

（6）谈判申请人提交两份及以上不同内容的响应文件，或在一份响应文件中有两个或多个报价，且未声明哪份为最终响应文件或未声明哪一个为最终报价的（按谈判采购文件规定提交备选方案的除外）；
（7）谈判申请人报价超出最高限价或低于成本价的；

（8）谈判申请人未按规定交纳响应保证金的；

（9）未对谈判采购文件做实质响应的；

（10）不按评选小组要求进行澄清的；

（11）谈判申请人存在虚假陈述、弄虚作假、串通谈判或其他违法违规行为的。

16.3 详细评选
16.3.1 响应文件经初步评选通过后，评选小组按本谈判采购文件的规定进行详细评选。 响应文件出现计算或表达错误的，修正原则如下：

（1）响应文件的大小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准；

（3）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

（4）对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

16.3.2 按上述修正原则及方法调整或修正响应报价，谈判申请人同意后，调整后的响应报价对谈判申请人起约束作用。如果谈判申请人不接受修正后的报价，采购人将否决其响应文件。

16.3.3 评选规则

最低价中选法：当谈判申请人在资质、技术、商务等主要条件均满足谈判采购文件要求时，以评选小组评定的最低价的谈判申请人作为中选候选人。

17.确定中选人

17.1 评选小组经第一轮评定后，可根据评定结果，通过二次谈判或逐次减少谈判申请人进行多轮评选。

17.2 评选小组根据谈判申请人报价从低到高的顺序推荐中选候选人。

17.3 采购人在规定的评选时间收到的有效响应文件仅2家的，经全体评委一致同意，评选可以继续进行，评选小组根据谈判采购文件要求进行评选，确定中选候选人;也可以终止本次采购项目，不拆封纸质响应文件（不解密电子响应文件），重新组织谈判采购或采用其他方式采购。收到的有效响应文件仅1家或没有收到有效响应文件的，评选应当终止。

17.4采购人依据评选小组推荐的中选候选人顺序确定中选人。
18.中选通知书

18.1中选人公示期为3个自然日，公示期满无异议或异议处理后，向中选人发送中选通知书。

18.2 中选通知书是合同文件的组成部分。 

第五节  合同签订

19.履约保证金
19.1 签订合同前中选人按中选金额的10%，通过银行转账将履约保证金支付至采购人银行账户，履约保证金在完成合同约定的服务内容并经采购人验收合格后退还中选人。

19.2 若中选人未按时提交履约保证金的，采购人将取消其中选资格，选择由排名第二的谈判申请人中选，以此类推；或者重新组织谈判采购、采用其他方式采购。
20.合同签署

20.1 中选人应在中选通知书发出之日起7日内与采购人签订合同。由于中选人的原因逾期未与采购人签订合同的，采购人将取消其中选资格。

20.2 签订合同时中选人不得向采购人提出附加条件，不得与采购人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对谈判采购文件和中选人响应文件确定的事项进行修改，否则采购人将取消其中选资格。

20.3 中选人因不可抗力不能履行合同而主动放弃中选的，或者采购人按照谈判采购文件第二章第19.2条、第20.1条及20.2条规定取消中选人的中选资格的，采购人可选择与排名第二的的谈判申请人中选，以此类推；或者重新组织谈判采购、采用其他方式采购。

20.4 中选人因存在谈判采购文件第二章第20.3条规定情形导致被取消中选资格的（因不可抗力不能履行合同而主动放弃中选的除外），中选人已交纳的响应保证金不予退还。
第六节  评选纪律
21.评选纪律监督

谈判申请人存在任一下列情形的，采购人将否决其响应文件或取消其中选资格，并按照规定追究法律责任：
（1）提供虚假材料谋取中选资格；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他谈判申请人；

（3）与采购人、其他谈判申请人恶意串通；

（4）向采购人、评选小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）中选后无正当理由拒不与采购人签订合同；

（6）未按照谈判采购文件确定的事项签订合同；

（7）将合同转包或者违规分包；

（8）擅自变更、中止或者终止合同；

（9）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

（10）法律、法规规定的其他情形。
第三章 合同条件
（具体以签订的合同为准）
1.合同签订

2.合同执行

3.合同主要条款

（1）交货、时间、地点及验收：

（2）付款方式：以合同签订的方式为准。

（3）合同违约金：以合同签订的内容为准。

......

第四章 响应文件格式
智能老化测试柜采购
（编号：ZCCGBX202607-09）

响 应 文 件

           谈判申请人：XXXX（公章） 
法定代表人或委托代理人：XX（签字）
XXXX年XX月XX日

目 录

1、响应函

2、法定代表人身份证明

3、法定代表人授权委托书

4、响应报价表

5、响应分项报价

6、备附件、消耗品清单

7、响应事项说明

8、资质证明材料

9、反商业贿赂承诺书

10、九州科技-智能老化测试柜技术响应表

一、响应函
致：四川九州电子科技股份有限公司

1.根据已收到贵司的   （本谈判采购文件规定的项目名称及编号）    谈判采购文件，我司愿以（¥：       元，大写：人民币            ）的响应报价，按谈判采购文件要求完成全部工作。

2.我司承诺响应谈判采购文件的所有条款，如有不符，将在响应事项说明中进行明确。

3.我司完全理解贵司无义务接受最低响应报价，有权拒绝响应文件所有内容，贵司无须为此承担任何责任。

4.一旦我司中选，我司保证按照谈判采购文件完成规定工作，质量达到谈判采购文件要求。

5.如果我司中选，贵司的中选通知书和本响应文件将构成约束双方的合同组成部分。

6.本响应文件有效期为自评选日起  365  日历天。

7.与本次谈判评选有关的一切正式信函请寄：

地址：                                                                  
联系人：                       ；个人职务：                             

电话/传真：                    ；电子邮箱：                             

8.我司认为其他需承诺的内容：

	谈判申请人：
	(盖单位公章)

	法定代表人或委托代理人：
	（签字）

	日期：
	      年   月   日


二、法定代表人身份证明
致：四川九州电子科技股份有限公司

  （法定代表人姓名） 在    （谈判申请人） 处任      （职务名称），系     （谈判申请人）   的法定代表人。

特此证明。

	谈判申请人：
	(盖单位公章)

	法定代表人：
	（签字或盖人名章）

	日期：
	      年   月   日


注：无论法定代表人是否亲自参加谈判，均需提供该法定代表人身份证明，并附法定代表人身份证复印件。

三、法定代表人授权委托书
致：四川九州电子科技股份有限公司
本授权委托书声明：    （谈判申请人） 的（法定代表人姓名）    ，现授权      （委托代理人姓名、职务）    为我司委托代理人，以我司的名义参加贵司   （谈判采购项目名称及编号）    项目评选活动。委托代理人在参加谈判、评选、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关承认的一切事务，我司均予以认可。

委托代理人无转委托权。

	谈判申请人：
	(盖单位公章)

	法定代表人：
	（签字或盖人名章）

	委托代理人：
	（签字）

	日期：
	      年   月   日


注：若法定代表人委托代理人参加谈判的，需提供该法定代表人授权委托书，并附委托代理人身份证复印件。
四、响应报价表
	序号
	产品名称
	规格型号
	数量
	单价
	总价
	备注

	1
	智能老化测试柜
	
	1
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	

	装箱清单
	

	交货期
	
	安装调试期
	
	质保期
	

	付款条件
	中选人在签订合同前向比选人支付合同金额10%履约保证金，该项目合同签订7日内采购人支付合同金额30%货款。设备验收合格后，中选人开具100%合同总金额含税发票（13%增值税专用发票）后，采购人支付合同金额60%货款，并全额无息退还履约保证金。留10%货款为质保金，设备质保满1年支付合同金额10%货款。

	合计
	
	大写
	

	以上报价均含13%增值税、运费、安装调试等相关费用。


	谈判申请人：
	(盖单位公章)

	法定代表人或委托代理人：
	（签字）

	联系方式：
	

	日期：
	      年   月   日


五、响应分项报价表
	序号
	名称
	型号和规格
	数量
	原产地和制造商名称
	单价
	总价

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	总计：
	


注：1.如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

2.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应谈判采购文件。
	谈判申请人：
	(盖单位公章)

	法定代表人或委托代理人：
	（签字）

	联系方式：
	

	日期：
	      年   月   日


六、备附件、消耗品清单

致 四川九州电子科技股份有限公司：

我公司承诺在设备验收合格后    年时间内，按不高于该报价表的价格向贵公司出售所需表中所有的备附件、消耗品。
	序号
	名称
	是否为消耗品
	货号
	数量
	单位
	单价（元）
	总价（元）
	生产厂家

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	
	
	

	
	合计
	
	


注：该报价不计入参选总价。数量是指设备正常运行一年（24小时/天）所需的备附件、消耗品的数量。谈判申请人必须报价并提供设备正常运行一年的消耗品，谈判申请人根据各自产品情况自行填写。该表中没有提及的消耗品，将视为非消耗品，纳入质保范围。

	谈判申请人：
	(盖单位公章)

	法定代表人或委托代理人：
	（签字）

	联系方式：
	

	日期：
	      年   月   日


七、响应事项说明

1.对货期和付款方式的承诺：

货期说明：                                                              
付款方式说明：                                                          

2.对产品质量和售后服务承诺：

质量说明：                                                              

质保期说明：                                                            

售后服务说明：                                                          

3.谈判申请人的优势条件说明

4.谈判申请人对谈判采购文件要求事项偏离说明

（谈判申请人必须对本文件中的商务条款、技术要求、数量、货期、售后服务及其它要求的内容做出明确说明。鼓励优于原要求和条件，若有偏离，应在偏离说明中明确）
	谈判申请人
	(盖单位公章)

	法定代表人或委托代理人：
	（签字）

	日期：
	      年   月   日


八、资质证明材料
（一）谈判申请人应按照谈判采购文件第一章第三条“谈判申请人资格要求”提供相应的证明材料：

1.营业执照复印件

2.具备履行合同所必须的专业技术能力（至少提供1份2024年-2025年期间金额不低于130万元的适配器类智能老化测试柜业绩佐证【须提供含签章页的合同复印件及对应发票复印件】）
3.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供近1年经审计的财务报告/财务三表或书面承诺函）
4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供近3个月税收和社保缴纳证明或书面承诺函）
5.在近三年的经营活动中无重大违法记录（提供信用中国网站查询报告）
6.响应保证金复印件

（二）谈判申请人认为需要提供给的其他资料（如企业资质证书、公司近三年经营业绩及获奖情况等），格式由谈判申请人自行拟定。

九、反商业贿赂承诺书
致：四川九州电子科技股份有限公司

我方承诺在（项目编号、项目名称）谈判采购活动中，不给予采购人相关工作人员及其亲属任何形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我方及项目参与人员愿意按照《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。

如有上述行为，我公司及项目参与人员自愿放弃本次项目的参选、报价资格，若为中选人，也自愿放弃中选资格。

                             公司名称（加盖公章）：

                              日        期：

十、九州科技—智能老化测试柜技术响应表

	项目
	子项
	详细技术参数
	是否响应
	响应情况（具体说明）

	设备基础要求
	设备外型尺寸
	L*W*H=16000*2100*2450 (MM)；
	
	

	
	上料位
	1、上料段人机结合上料，录入产品、载具信息,同时记录测试工位使用次数，和连续不良报警功能。

2、条码识别功能：能自定义设置条码前缀、后缀，通过比对防止产品混料。
3、MES拦截功能：检测产品前工站过站信息，未过站产品提示且无法进入下一站；此功能分用户权限要可以选择使用或者不使用

4、ATE电气性能测试（双工位），软件和PLC支持双工位交替测试和双ATE同步测试。

5、测试位通道不良报警设置，寿命统计。

6、上料软件如果识别治具不良是无条码的空位，不计入不良统计数据。

7、上料软件管控良率，低于下限报警停机，可设置达到多少数量开始生效，此功能可勾选启用停用。

8、需要配备两套高精度扫码器（霍尼韦尔1960-HD）
9、台面高度1100mm
	
	

	
	老化仓位
	1、老化仓位2560pcs,单通道功率：65W，产品输出电压范围：5~30V，产品输出电流范围：1-7A。

2、老化柜温巡系统，须每一个产品表面有风流过，每一个治具位后端需要按装风扇，对着仓位产品吹热风；加热风道需要贴隔热棉。

3、软件自动识别仓位不良、锁定不良信息、报警、记录治具使用频次。

4、产品区负载区之间设置隔热层，负载区温度超过36℃需要散热。

5、老化负载需同老化产品做有效的电气隔离，（ON/OFF）老化测试条件下，无产品烧机不良。

6、负载电路需配置相应检测功能。

7、老化软件数据需按实际需求满足老化程式编辑、统计，不同的数据格式；

8、整机温度应说明不同功率温度平衡定义，同时需有过温预警及断电保护功能（各仓位间温度偏差应±3℃）（需有完整的温度监控布局图)

9、节能理论回收率在80%以上，可实时监控节能功率。（验证方式采用产品输入位置设置电能表及节能逆变器输出位置设置电能表，两个位置电能数据之比则为回收率比）PS：计算方式：采用一天老化的量为基准。

节能效率按如下公式进行计算：U（产品输出电压）*I（产品输出电流）*85%（节能负载自身效率）/（U*I/（η%*PF）为最终实际节能回收率。（须配回收电表）。
10、≥99.5% 合格率=最终合格品数/投入总数（每个工站）各站要检测良率，良率低于设定值要报警停机

11、各连接端子需要采用镀金，满载时温升不能超过25℃，测试位易损件更换做到结构简单易更换且成本最小化1.机种参数设定功能：设置老化产品的温度、老化时间、ON/OFF时序、输入电压、负载条件并保存。
	
	

	
	测试段
	1、安规测试（同惠TH9010 8通道耐压测试仪1台）、电气性能测试（16通道ATE综合测试仪2套）。

2、安规测试工位配1个工位，高压和低压端都需要用高压继电器切换。

3、电气性能测试工位配双工位需满足双工位切换测试，软件和PLC支持双ATE同步测试功能。

4、高压软件需有按天按机型保存为EXCEL报表，方便筛选不良。
5、自动识别不良、统计（可设定测试点位不良次数记录、报警功能，测试位寿命到期提示）此功能需要PLC报警红灯提示。
	
	

	
	下料位
	1、自动下料(龙门伺服结构，调整极限大于产品在治具不同位置时的极限)，可自定义自动或者手动下料，预留手动作业位；自动下机范围：L80mm*W58mm*H73mm),不含插脚高度；手动下机范围：L151mm*W60mm*H65mm)，不含插脚高度;

2、下料软件识别到不良品需将不良品踢出到对应的不良盒。

3、下料软件识别到良品产品时把条码发送到服务器获取产品过站信息，根据反馈的信息进行识别初测ATE BI HP 复测ATE过站状态,全部过站成功正常下料到良品皮带，如果过站失败的当不良品处理踢出到对应的不良品框。

4、未过站产品不计入不良数,单独开辟窗口记录,未过站产品记录本地报表,时间+条码+治具号+工站+仓位号按天保存

5、未过站产品增加数量报警功能,达到多少数量报警,每一个工站可设置

6、如检测一个治具时所有产品同一个工站未过软件报警提示,技术员要去现场排查防止批量未过站发生,解除软件报警后正常下机

7、下料状态颜色良品绿色,不良品红色,未过站橙色显示,方便在线观察状态

8、此功能分用户权限可以选择使用或者不使用,防止IMS异常产线停机

9、下料软件管控良率，低于下限报警停机，可设置达到多少数量开始生效，此功能可勾选启用停用

10、下料软件如果识别不良是无条码的空位，不计入不良统计数据
	
	

	
	配电安全
	1、变压器200KVA,单相AC264V/220V/110V软件自动切换；

2、控制系统能保证在设备的供给能源在发生异常时也不会产生危险，设备本身不会损坏，也不会对人员产生伤害。

3、 设备的电气控制系统：具备过载保护和短路保护功能。当设备的线路发生碰壳时，控制系统在<3vms内切断该线路的供电。

4、所有电线采用1015耐高温电线，预留50%的余量，避免电线过热影响 使用寿命；

5、采用三相五线制供电系统，设备外壳采用保护接零措施。

6、电机安装牢固，控制要求具备过载，短路，断路保护，防护等级IP54以上。

7、设备在运行中，当某个部件出现故障或损坏时，设备本身具有相应的保护措施，不会引起设备本身更大的损坏，也不会对操作者造成伤害。保护措施主要有：动作运行时间保护：当某个动作的实际运行时间超出常规值后就报警；加热温度保护：超出正常加温或降温时间却达不到预定效果则报警；误动作保护：由于管路密封不严泄压，不该动作的部件动作了要有报警等。

8、配电柜出口周围有防止电线磨损的措施。电源线中间无接头。

9、老化测试设备内安装烟感探测器，当设备出现故障而冒烟浓度超过烟感探测器灵敏度浓度，烟感探测器经过控制系统自动切断控制电源和测试电源，并且声光报警和启动排烟系统，防止重大火灾事故发生；

10、产品区和负载区温度感测器侦测的温度超过设定保护温度值，系统自动切断控制电源和测试电源，并且声光报警和启动排热系统；

11、防火材质：老化测试设备所有材料符合防火等级。
	
	

	
	老化柜节能负载模块
	1、通道之间支持多样性连接方式，拉载支持多种模式;

2、电子负载模块通讯隔离; （电子负载须质保三年）

3、负载模块保护功能，过温保护、过流保护、过功率保护、过压保护;

4、电压测试、控制精度：≤±（1%+0.5%FS）电流测试、控制精度：≤±（1%+0.5%FS）；

5、产品输出电压电流采集功能，检测显示为产品端电压；

6、负载加载模式：CC/CV/CP/CR              
	
	

	温控要求
	温度范围
	温度范围：室温～+60℃；
	
	

	
	温度波动
	温度波动：±0.5℃；
	
	

	
	温度误差
	温度误差：±2.0℃；
	
	

	
	温度均匀性
	温度均匀性：±3℃；每一个仓位需要加2个风扇，需要和仓位老化状态启动停止保证下层产品有吹热风吹过。（见下附件示意图）
	
	

	
	升温速率
	空载时，25分钟从室温至40度；满载时20分钟至40度    
	
	

	
	降温速率
	降温速率：+50℃~常温小于10min（强排风降温，出风口直径200mm）；
	
	

	
	温度传感器
	传感器温度感应准确度±0.5℃；支持多通道冗余备份，单个传感器失效不会导致温度感应失效，20个仓位要求至少布5个温度传感器均匀分布，仓位共20个，负载区8个。
	
	

	
	循环风机
	采用交流双进口离心风机
	
	

	
	温控方式
	PLC+温控模块
	
	

	
	照明
	室内照明防潮防爆灯2套；初测段+复测端照明防潮防爆灯2套。
	
	

	
	报警功能
	设备具有烟雾报警功能和紧急停止的功能
	
	

	
	加热方式
	加热管， 加热器控制方式无触点等周期脉冲调宽，SSR（固态继电器），PID自动控制输出量；热转换效率大于95% 。
	
	

	关键结构功能要求
	外壳材料
	双面镀锌钢板厚度大于1mm，表面粉体喷涂处理；
	
	

	
	倍数链型材
	型材厚度2.2MM；
	
	

	
	老化仓位机械手
	X轴采用零背隙齿轮齿条；（见下附件示意图）
	
	

	
	下料机械手
	不能使用悬臂结构，需采用伺服龙门架，Z轴采用电缸；（见下附件示意图）
	
	

	
	仓位支撑架
	采用角铝加轮子的方式，减少治具磨损（见下附件示意图）
	
	

	硬件规格
	工控主机
	1、上料、高压、下料电脑采用研华同等品牌工业台式电脑，不能使用一体机,CPU:I511代以上，内存：16G以上，硬盘：固态256G+500G,操作系统为WIN11系统。

2、老化电脑采用研华同等品牌工业台式电脑，不能使用一体机，CPU:I511代以上，内存：16G以上，硬盘：固态500G+1T,操作系统WIN11系统。

3、显示器21.5寸以上、鼠标、键盘。
	
	

	
	PLC
	松下 、西门子、汇川
	
	

	
	触摸屏
	威纶、汇川 
	
	

	
	开关电源
	明纬、麦格米特同等品牌
	
	

	
	气动元件
	SMC、亚德客
	
	

	
	接触器/空气开关等电气组件
	正泰、施耐德、士林
	
	

	
	伺服电机
	松下 、汇川
	
	

	
	光电开关、限位开关、接近开关
	欧姆龙、西克
	
	

	
	丝杆、导轨
	THK、上银、亚德客
	
	

	软件要求
	老化软件
	1、仓位、测试治具自检功能，空仓时能执行测试治具及仓位自检；

2、AC 输入响应时间不能超过15S；DC 输出负载响应时间不能超过10mS；ON/OFF开始时间可任何时间插入，老化时间和次数不受限制；

3、负载通道并联可选，实现大功率产品并联通道老化；具有一定扩展性；

4、不良报表除总数据文件来保存外，同时备份致单独文件来保存；按日期生成老化不良数据总表；(需按客户要求生产相关数据统计)

5、MES系统数据对接，需按要求开放数据权限。

6、扫描速度10MS 数据本地保存（系统支持时间调整），测试完成立即上传MES系统；

7、产品输出电压电流采集功能：电压电流采集功能，485通讯直接读取产品输出DC电压和电流，由电脑显示产品输出DC电压电流。

8、产品区负载区温度采集功能：对产品区和负载区的温度进行实时读取。从而控制产品区和负载区的温度在规格范围内。

9、产品输入电压采集功能：采用AC/DC电压采集模块采集产品输入电压，防止产品输入电压错误。

10、机种参数设定功能：设置老化产品的温度、老化时间、ON/OFF时序、输入电压、负载条件并保存。以后直接选取该机种开始老化，无需每次老化都要设定机种参数。

11、报表功能：系统监测的所有数据生产CSV格式报表，并且保存在指定的文件夹内，良品和不良品分开保持报表  ，方便排查仓位不良。

12、权限管理：三级权限管理，作业员操作权限，技术员机种参数设置权限，工程师管理权限，依照实际需求任意设定

13、系统自检：具有系統硬件自检功能，方便故障排查。

收率。

≥99.5% 合格率=最终合格品数/投入总数（每个工站）各站要检测良率，良率低于设定值要报警停机

软件支持终生免费升级及功能增加。
老化程序容量程序最大100组。

要具备电压曲线及电流、温度曲线。

老化多个编码，异常断电时后重启软件不能混计划。
	
	

	
	ATE软件要求
	1.仪器配置：

电子负载：JT6311A 

AC POWER SOURCE：3KW   

功率计：数字显示4通道   

示波器：普源Ds1104Z P1us四通道  

电脑：电脑采用研华、凌华同等品牌工业台式电脑，CPU:I511代以上，内存：16G以上，硬盘：固态256G+500G,系统Windows11中英文操作界面。

显示器：22寸液晶显示器

控制箱：厂商自制，需要参照公司现有自动线AC/DC接口，保持共用性。

2.软件要求：

1、ATE测试软件使用东莞恩测智能科技有限公司的测试软件

2、条码识别功能：能自定义设置条码前缀、后缀，通过比对防止产品混料

3、MES拦截功能：检测产品前工站过站信息，未过站产品提示且无法进入下一站；此功能分用户权限要可以选择使用或者不使用

4、测试项参考公司提供适配器测试要求

5、有良率管控功能，寿命管控功能，定时点检功能，有步骤测试时间，通道和步骤不良数统计。

6、权限管理：三级权限管理，作业员操作权限，技术员机种参数设置权限，工程师管理权限，依照实际需求任意设定

7、MES数据上传，上传失败有对话框提示

8、软件兼容高压测试，先打高压在测试电性功能。
	
	

	数据采集
	MES及采集
	MES管控；

设备运行数据上传及设备心跳。
	
	

	老化治具
	治具
	1、AC插座使用万用插座满足中美欧规，英规需要单独加装稳不落wa-6，快速安装切换不可划伤产品及插脚，耐电压：3800Vac1Min，绝缘阻抗：IR>500M，拔插寿命≥10000次

2、DC座设计为独立的PCB模块，方便更换，配备5.5*2.1：4个，拔插寿命≥5000次

3、欧式插座PIN针磷青铜镀金，电流>15A，接触电阻<20mΩ，耐电压：3800Vac1Min，绝缘阻抗：IR>500M，拔插寿命≥6000次

4、治具各负载连接点电流需>15A；材料：ABS+PC。
	
	

	随机资料及备件
	资料
	1、设备整体平面布置图、设备各部分组成图、易损件图、电气原理图、接线图、元器件位置图、PLC程序等。

2、全部易损加工件图纸。备件明细表。

3、治具、老化仓位、测试工位使用的PCB板图纸。

4、设备所有外购件的产品样本并附使用说明书，单独装订成册提交买方。

5、设备资料必须和现场的设备是一致的，最终版的；

6、乙方提供的资料必须是可用的

7、以上资料要求全部为中文每套设备两套（纸质）。同时提供包含上述资料的电子板1套，

8、全部资料在设备发运时间时发运，在安装期间如果发生改动，由乙方必须将改动的资料给予补充。

9、操作及保养的操作指引由谈判申请人提供。

11、设备的最终安装程序的备份U盘1份。
	
	

	
	备件
	AC插座、DC板各提供50；

测试工位、老化工位PCB板各提供5套

老化治具10个
3、负载模块提供2个。
	
	

	设备编程权限管理
	编写权限
	设备只可工程师、管理员有权限编程，操作员无权限编写程序。
	
	

	
	设备运行log记录功能
	设备软件主界面可记录生产节拍、信号状态、焊接参数等信息，在本地可记录产品加工日志、故障日志、操作日志。
	
	

	售后服务
	售后服务
	谈判申请人应承诺普通故障24小时内能及时处理(远程或到现场) 。
谈判申请人承诺达不到技术要求，采购人有权要求退货处理，并永久拉入采购人的黑名单。
	
	

	附件
	老化X轴零背隙齿轮齿条说明
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	下料龙门伺服模组说明
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	仓位支架说明
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	英规插座说明
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	仓位风扇
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验收标准及其技术要求
	分类
	序号
	关键技术指标
	技术指标要求
	验收方法

	加工效率
	1
	换线时间
	＜10分钟。
	

	
	2
	编程时间
	＜10分钟（包括调试）。
	

	故障指标
	3
	平均维修时间（MTTR）
	MTTR=总故障时间/总故障数量<30MIN。
	

	
	4
	平均无故障时间（MTBF）
	MTBF=总运时间/总故障数量＞500H。
	

	软件功能
	5
	配备按钮
	停止按钮、电源开关按钮、急停按钮等。
	

	
	6
	设备运行log记录功能
	设备软件主界面可记录生产节拍、信号状态、焊接参数等信息，在本地可记录产品加工日志、故障日志、操作日志。
	

	
	7
	权限管理
	面向操作员、工程师、管理员设置三级权限。
	

	
	8
	
	密码可以由管理员修改。
	

	安全要求


	9
	紧急开关安全防护功能
	拍下急停后设备测试区域和资源柜须断电停止运行。
	

	
	10
	人员安全防护

电力
	各部件不允许有锐角和锋利边缘。
	

	
	11
	
	运行噪音小于75分贝，无危害性气体、液体排放。
	

	
	12
	
	不经常进行调节和维护保养的可动零部件（如散热风扇），应采用坚固耐用的固定式防护罩。
	

	
	13
	
	主电源开关需方便挂牌上锁。
	

	网络安全
	14
	新设备网络安全检测报告
	新引入\返厂维修的生产设备、移动存储设备在投入生产环境使用前必须经过安全扫描验证并提供报告或者结果。
	

	
	15
	系统软件
	操作系统采用WINDOWS11。
	

	
	16
	非标软件
	卸载预装系统中的非标软件，软件需要提前激活，license需要配置OK，禁止安装盗版软件。
	

	
	17
	离线病毒
	离线杀毒，完成设备离线病毒检测。
	

	追溯
	18
	标签标识
	设备必须粘贴有唯一的序列号，该序列是其唯一身份标识，具有设备功率、出厂日期设备厂商等信息。
	

	报警
	19
	报警方式
	通过报警提示人员有异常发生，需要立即采取措施处理。常用的报警方式有：指示灯信号等、声音信号、图文提示、连锁机关动作等。
	

	
	20
	报警记录
	报警需要记录，记录内容需要有日期、详细报警时间、类别、部位等。报警记录需要存储和可查询。
	

	设备交付
	21
	设计或者验证报告
	1、需提供电器原理图。
	

	
	
	
	2、需提供设备出厂质检合格报告，
	

	
	22
	厂验
	设备制造、装配完成后，谈判申请人应先进行调试运行，并组织采购人视频进行现场预验收，合格后方可送采购人的公司正式安装。
	

	ESD
	23
	设备噪声电压
	机器外壳：＜35V
	

	
	24
	设备内金属部件
	Rg：＜4Ω
	

	
	25
	金属外壳及其它无法直接硬接地的金属
	RS1&Rg：1×10^4Ω~1×10^8Ω
	

	
	
	
	漏电压：＜0.3V
	

	其他
	29
	开关、警示灯
	按 DC36V以下安全电源设计。
	

	
	30
	设备机构空间设计要求
	1、电控箱空间要求能够方便的更换电器元件和检查线路。
	

	
	
	
	2、电控箱尽量避免电器元件卧式安装以防维修工具掉落导致短路，如有卧装元件，需对端子做好防护。
	

	
	
	
	3、机器内部空间方便伸手进入拆卸或更换零部件。
	

	
	31
	设备部件安装、拆卸可行性规划
	1、设备部件在安装时，是锁螺丝，还是卡扣，还是铆接，一方面根据紧固的需要，另一方面需考虑未来损坏拆卸的可行性。
	

	
	
	
	2、结构设计时，考虑部件安装时尽可能小的调整范围，降低部件更换时的调整工作量。
	

	
	
	
	3、结构设计时，考虑部件拆卸时尽可能小的拆动范围，降低部件更换时的拆卸工作量。
	

	
	32
	必要的维修空间
	部件安装位置预留工具的使用空间，如需使用特制工具，则相应工具随设备一起提供。
	

	
	33
	必要的视窗设计
	1、表头、有参数设置的器件等未外露时，需设计视窗可视。
	

	
	
	
	2、关键质量控制点/精度控制点需设置视窗可视，便于点检巡视。
	


交付条件
	序号
	文件名称
	数量
	勾选是否涉及
	备注

	1
	设备操作使用说明书；
	1
	√
	随机出货

	2
	设备保养手册、保养工具一套；
	1
	√
	随机出货

	3
	整套设备培训教材；
	1
	√
	随机出货

	4
	设备加工零部件明细表及设备备品备件清单（内含备品备件的规格型号、使用寿命等信息）；
	1
	√
	随机出货

	5
	提供元器件说明书（如控制器使用说明书、编程手册、触摸屏说明书）；
	1
	√
	随机出货

	6
	最新机械非标零部件及易损件图纸（Auto CAD、Pro/e、SolidWorks、PDF文档）；
	1
	√
	随机出货

	7
	提供设备外购配件（标准件）清单，包含以下内容：名称、规格或型号、品牌、参考价格；
	1
	√
	随机出货

	8
	最新的电气控制原理图；
	1
	√
	随机出货

	9
	最新触摸屏和PLC 程序；
	1
	√
	随机出货

	10
	工控机系统、应用软件、硬件驱动程序、配置文件等备份；
	1
	√
	随机出货

	11
	板卡使用说明书、驱动程序光盘；
	1
	√
	随机出货

	12
	设备维护及故障诊断手册；
	1
	√
	随机出货

	13
	专用测试仪表、控制元气件清单及原始使用说明书；
	1 
	√
	随机出货


注：响应情况不得简单填写为“响应”或者“正偏离”，涉及具体参数指标的技术要求请在“响应情况（具体指标）”栏中填写具体数值，涉及具体量化指标的技术要求请在“响应情况（具体指标）”栏中进行简单文字描述或者插入图片等形式填写。

	谈判申请人
	(盖单位公章)

	法定代表人或委托代理人：
	（签字）

	日期：
	      年   月   日


