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第一章 谈判采购公告
四川九州电子科技股份有限公司拟对异形插件机（编号：ZCCGBX202607-07）进行公开谈判采购，现将采购事项公告如下：

一、项目概况
1.1项目名称：异形插件机（编号：ZCCGBX202607-07）。
1.2项目内容：

	序号
	名称
	详细配置技术指标要求
	需求数量

	1
	异形插件机
	详见十、九州科技-异形插件机技术响应表
	4台


1.3交货地点：四川省绵阳市科创园区九洲大道259号
1.4项目期限：从提交响应文件截止之日起365个日历天。

1.5供货周期：签订合同后，按2026年8月30日前到货并完成安装调试推进，具体执行时间按采购人通知时间为准。。

1.6质量标准及验收要求：满足设计要求、国家相关标准规范及项目技术要求。
1.7质保期：质保1年。
二、采购方式：公开谈判。
三、谈判申请人资格要求
（1）具备能够独立承担民事责任能力的企业法人资格（提供营业执照复印件）；

（2）具备履行合同所必须的专业技术能力

①近两年异型插件机设备出货量合计200台及以上（需提供证明材料，进口设备代理商可以提供原厂的证明材料）；

②近两年出售异插装配设备在通讯行业（交换机、光猫、路由器等）占比20%及以上（需提供证明材料，进口设备代理商可提供原厂证明材料）；

③拥有通讯行业（交换机、光猫、路由器等）产品异插装的能力，MES开发对接的能力（需提供证明材料，进口设备代理商可提供原厂证明材料）；

（3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供近1年经审计的财务报告/财务三表或书面承诺函）；

（4）具有依法缴纳社会保障资金的良好记录，缴纳社保人数不低于40人（提供2026年4-6月份社保缴纳证明或书面承诺函，国产设备不接受代理商，进口设备代理商须提供原厂授权并可提供原厂的员工数量证明）；

（5）在近三年的经营活动中无重大违法记录（提供信用中国网站查询报告）；

（6）按谈判采购文件要求交纳响应保证金；

（7）本次项目不接受联合体参加谈判；
（8）法律、法规规定的其他条件。

四、谈判采购文件获取

1.获取时间：2026年8月4日至2026年8月6日。

2.谈判申请人自行在四川九洲投资控股集团有限公司网站(https://www.jezetek.cc/)、四川九州电子科技股份有限公司官网(http://www.jiuzhoutech.com/cn/)下载采购文件。
五、响应文件递交
响应文件递交截止时间：2026年8月7日14:00时（北京时间）。

收件地址：四川省绵阳市九洲大道259号 

收件单位：四川九州电子科技股份有限公司财务部

收件人：宋发满08162471029
响应文件应在递交截止时间前送达，逾期送达或未送达指定地点，未密封或者标注错误的响应文件，将被采购人否决。

若纸质响应文件无法按时送达的，可在响应文件递交截止时间前以PDF文档（盖章版）加密形式，通过邮件发送至采购人邮箱jzzbbx@jiuzhoutech.com，并评选时将密码提供给采购人，并同步寄出纸质投标文件。
六、评选时间及地点
评选时间：2026年8月7日14:00时（北京时间）

评选地点：四川九州电子科技股份有限公司（四川省绵阳市科创园区九洲大道259号）
七、评选规则
当谈判申请人在资质、技术、商务等主要条件均满足谈判采购文件要求时，以评选小组评定的最低价的谈判申请人作为中选候选人。
八、谈判采购公告发布
本次谈判采购公告在四川九洲投资控股集团有限公司网站(https://www.jezetek.cc/)、四川九州电子科技股份有限公司官网(http://www.jiuzhoutech.com/cn/)上发布。对于因其他网站转载并发布的非完整版或修改版公告，而导致误报名或无效报名的情形，采购人不承担责任。

九、公告期限

自本公告发布之日起3个自然日

十、联系方式

采购人：四川九州电子科技股份有限公司
联系地址：四川省绵阳市科创园区九洲大道259号
联系人：冯攀  

联系电话： 0816-2468221    

联系邮箱： fengpan@jiuzhoutech.com
四川九州电子科技股份有限公司

2026年7月30日

第二章 谈判申请人须知

第一节  总则
1.谈判申请人合格条件
合格的谈判申请人应同时具备以下条件：

（1）符合第一章“谈判采购公告”规定的资格要求；

（2）遵守国家有关的法律、法规等规定。

2.响应保证金交纳
2.1 响应保证金金额：人民币13000元。

2.2 响应保证金通过谈判申请人的基本账户于2026年8月7日14:00时前以银行转账方式交纳至采购人如下银行账户，响应保证金在签订合同后将退还至谈判申请人原账户。

公司名称：四川九州电子科技股份有限公司
开户银行：中国工商银行股份有限公司绵阳科技城新区支行
银行账号：2308 4123 0902 2111 715
2.3 谈判申请人存在下列任一情形时，响应保证金不予退还，谈判申请人将被列入采购人的采购黑名单，今后不再向其采购：

（1）在响应文件递交时间截止后，谈判申请人撤回响应文件的；
（2）中选人不按谈判采购文件规定与采购人签订合同的；

（3）在评选过程中存在违反法律、法规的行为的。

3.付款方式

中选人在签订合同前向采购人支付合同金额10%履约保证金，该项目合同签订7日内采购人支付合同金额30%货款。设备验收合格后，中选人开具100%合同总金额含税发票（13%增值税专用发票）后，采购人支付合同金额60%货款，并全额无息退还履约保证金。留合同金额10%货款，设备验收合格满1年后电汇支付。
4.响应费用

谈判申请人现场考察、编制及递交响应文件等过程中所涉及的一切费用，不论采购结果如何，采购人不负任何责任，均由谈判申请人自行承担。

第二节  谈判采购文件

5.谈判采购文件的构成

5.1 谈判采购文件是谈判申请人准备响应文件和参加谈判的依据，同时也是采购人评选的重要依据。谈判采购文件用以阐明采购项目所需的资质、技术、服务、报价等要求以及评选程序等。谈判采购文件包括以下内容：

（1）谈判采购公告；

（2）谈判申请人须知；

（3）合同条件；

（4）响应文件格式；

（5）构成谈判采购文件的其他材料。

5.2根据本章第6条、第7条对谈判采购文件所作的答疑、澄清或修改等，构成谈判采购文件的组成部分。

6.谈判采购文件的答疑

谈判申请人对谈判采购文件有异议的，应当在响应文件递交截止时间2日前，以书面形式向采购人提出需要答疑的问题，采购人在收到异议后1日内答复。

技术问题答疑人：

朱勇  13550818440  zhuyong@jiuzhoutech.com
商务问题答疑人：

冯攀    08162468221   fengpan@jiuzhoutech.com
7.谈判采购文件的澄清和修改

7.1 采购人对已经发出的谈判采购文件进行澄清或修改，应在响应文件递交截止时间2日前作出。谈判申请人认为谈判采购文件需要进行澄清或修改的，可在响应文件递交截止时间2日前以书面形式向采购人提出申请，采购人在收到申请后1日内作出答复。

单位名称：四川九州电子科技股份有限公司供应链管理部

地    址：四川省绵阳市科创园区九洲大道259号

联 系 人：冯攀

电    话：08162468221
邮    编：621000
邮    箱： fengpan@jiuzhoutech.com
7.2 谈判采购文件的澄清或修改将以书面形式发送给所有获取谈判采购文件的谈判申请人。

7.3 谈判采购文件的澄清或修改内容均以书面形式明确的内容为准，当谈判采购文件与谈判采购文件的澄清或修改在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。
7.4 为使谈判申请人在编制响应文件时有充分的时间对谈判采购文件的澄清、修改内容进行研究，采购人将酌情延长提交响应文件的截止时间，具体时间将在谈判采购文件的澄清或修改通知中予以明确。

第三节  响应文件
8.响应文件的编制

8.1 响应文件应用中文编制。

8.2 响应文件应至少包括第四章“响应文件格式”的各项内容，并提供相应的证明文件。

8.3 响应文件应用不褪色的墨水书写或打印，由谈判申请人的法定代表人或委托代理人签字（谈判采购文件第四章“响应文件格式”中所有要求签字的地方,除法定代表人可盖人名章外，均由委托代理人本人亲笔手写签字）。

8.4 响应文件统一使用A4幅面纸印制，书写清楚工整，行间无涂改、插字和增删，并逐页编码，装订成册。

8.5 响应文件正本1份、副本5份,响应文件正本每页应加盖公章（鲜章），响应文件副本可采用正本的复印件，整套响应文件正、副本应加盖骑缝章（鲜章）。当正本与副本不一致时，以正本为准。
9.响应报价

9.1 本项目无最高限价。

9.2 谈判申请人应按第四章“响应文件格式”的要求填写报价。

9.3 除本谈判采购文件中另有规定外，计量单位为中国法定计量单位。

9.4 响应报价一律使用人民币结算。

9.5 响应报价为含税包干价，报价包含为实施和完成项目所产生的咨询、服务、差旅、劳务、管理、保险、利润、税金等所有从工作开始至结束的全部相关费用。
10.响应文件的密封和标注

响应文件应密封完好，封口处应加盖公章，以PDF文档（盖公章）形式递交的需加密。未按要求进行密封或加密的响应文件，将被采购人否决。

11.响应文件的递交
响应文件应按谈判采购文件规定在截止时间前递交至采购人指定地点，逾期送达或未送达指定地点的响应文件将被采购人否决。

12.响应文件的修改与撤回

12.1 谈判申请人递交响应文件后，可在规定的评选时间前，以书面形式向采购人递交修改或撤回其响应文件的通知，响应文件的修改或撤回通知，应由其法定代表人或委托代理人签字，并加盖谈判申请人公章。
12.2 响应文件修改的内容，应按照谈判采购文件要求进行编写、签字或盖章、密封，并在密封袋上标注“修改”字样。修改的内容作为响应文件的组成部分。

12.3 在响应文件递交时间截止后，谈判申请人不得撤回响应文件。

13.响应文件的澄清

在对响应文件进行评选时，评选小组可以要求谈判申请人澄清其响应文件，澄清的事项经谈判申请人盖章确认后作为响应文件的组成部分。

14.响应有效期 

本项目响应有效期为响应文件递交时间截止后365天。谈判申请人提交的响应文件应载明响应有效期，响应文件中载明的响应有效期可以长于谈判采购文件规定的期限，但不得短于谈判采购文件规定的期限，否则响应文件将被采购人否决。
第四节  评选

15.评选要求

15.1 按谈判采购文件规定的时间和地点进行评选。

15.2 评选工作由采购人组建的评选小组按照评选规则进行评选，评选活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

15.3 评选规则：本项目采用最低价中选法确定中选候选人。

15.4 在响应文件的评选以及签署合同的过程中，谈判申请人向采购人和评选小组施加影响的任何行为，都将会导致采购人否决其响应文件或被取消中选资格。

16.评选程序

16.1 本评选程序分为初步评选、详细评选、确定中选候选人。

16.2 初步评选
评选小组按照谈判采购文件要求对响应文件进行初步评选。经初步评选，谈判申请人或响应文件存在下列任一情形的，采购人将否决其响应文件：

（1）不符合谈判采购文件规定的资格要求的；

（2）响应文件未按照谈判采购文件要求装订、密封或加密的；

（3）响应文件无法定代表人或委托代理人的签字，或者未加盖单位公章的；
（4）响应文件未按规定的格式填写，内容不全或字迹模糊，无法辨认的；

（5）响应文件逾期送达或未送达指定地点的；

（6）谈判申请人提交两份及以上不同内容的响应文件，或在一份响应文件中有两个或多个报价，且未声明哪份为最终响应文件或未声明哪一个为最终报价的（按谈判采购文件规定提交备选方案的除外）；
（7）谈判申请人报价超出最高限价或低于成本价的；

（8）谈判申请人未按规定交纳响应保证金的；

（9）未对谈判采购文件做实质响应的；

（10）不按评选小组要求进行澄清的；

（11）谈判申请人存在虚假陈述、弄虚作假、串通谈判或其他违法违规行为的。

16.3 详细评选
16.3.1 响应文件经初步评选通过后，评选小组按本谈判采购文件的规定进行详细评选。 响应文件出现计算或表达错误的，修正原则如下：

（1）响应文件的大小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准；

（3）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

（4）对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

16.3.2 按上述修正原则及方法调整或修正响应报价，谈判申请人同意后，调整后的响应报价对谈判申请人起约束作用。如果谈判申请人不接受修正后的报价，采购人将否决其响应文件。

16.3.3 评选规则

最低价中选法：当谈判申请人在资质、技术、商务等主要条件均满足谈判采购文件要求时，以评选小组评定的最低价的谈判申请人作为中选候选人。

17.确定中选人

17.1 评选小组经第一轮评定后，可根据评定结果，通过二次谈判或逐次减少谈判申请人进行多轮评选。

17.2 评选小组根据谈判申请人报价从低到高的顺序推荐中选候选人。

17.3 采购人在规定的评选时间收到的有效响应文件仅2家的，经全体评委一致同意，评选可以继续进行，评选小组根据谈判采购文件要求进行评选，确定中选候选人;也可以终止本次采购项目，不拆封纸质响应文件（不解密电子响应文件），重新组织谈判采购或采用其他方式采购。收到的有效响应文件仅1家或没有收到有效响应文件的，评选应当终止。

17.4采购人依据评选小组推荐的中选候选人顺序确定中选人。
18.中选通知书

18.1中选人公示期为3个自然日，公示期满无异议或异议处理后，并向中选人发送中选通知书。

18.2 中选通知书是合同文件的组成部分。 

第五节  合同签订

19.履约保证金
19.1 签订合同前中选人按中选金额的10%，通过银行转账将履约保证金支付至采购人银行账户，履约保证金在完成合同约定的服务内容并经采购人验收合格后退还中选人。

19.2 若中选人未按时提交履约保证金的，采购人将取消其中选资格，选择由排名第二的谈判申请人中选，以此类推；或者重新组织谈判采购、采用其他方式采购。
20.合同签署

20.1 中选人应在中选通知书发出之日起7日内与采购人签订合同。由于中选人的原因逾期未与采购人签订合同的，采购人将取消其中选资格。

20.2 签订合同时中选人不得向采购人提出附加条件，不得与采购人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对谈判采购文件和中选人响应文件确定的事项进行修改，否则采购人将取消其中选资格。

20.3 中选人因不可抗力不能履行合同而主动放弃中选的，或者采购人按照谈判采购文件第二章第19.2条、第20.1条及20.2条规定取消中选人的中选资格的，采购人可选择与排名第二的的谈判申请人中选，以此类推；或者重新组织谈判采购、采用其他方式采购。

20.4 中选人因存在谈判采购文件第二章第20.3条规定情形导致被取消中选资格的（因不可抗力不能履行合同而主动放弃中选的除外），中选人已交纳的响应保证金不予退还。
第六节  评选纪律
21.评选纪律监督

谈判申请人存在任一下列情形的，采购人将否决其响应文件或取消其中选资格，并按照规定追究法律责任：
（1）提供虚假材料谋取中选资格；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他谈判申请人；

（3）与采购人、其他谈判申请人恶意串通；

（4）向采购人、评选小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）中选后无正当理由拒不与采购人签订合同；

（6）未按照谈判采购文件确定的事项签订合同；

（7）将合同转包或者违规分包；

（8）擅自变更、中止或者终止合同；

（9）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

（10）法律、法规规定的其他情形。
第三章 合同条件
（具体以签订的合同为准）
1.合同签订

2.合同执行

3.合同主要条款

（1）交货、时间、地点及验收：

（2）付款方式：以合同签订的方式为准。

（3）合同违约金：以合同签订的内容为准。

......

第四章 响应文件格式
异形插件机采购
（编号：ZCCGBX202607-07）

响 应 文 件

           谈判申请人：XXXX（公章） 
法定代表人或委托代理人：XX（签字）
XXXX年XX月XX日
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10、九州科技-异形插件机技术响应表

一、响应函
致：四川九州电子科技股份有限公司

1.根据已收到贵司的   （本谈判采购文件规定的项目名称及编号）    谈判采购文件，我司愿以（¥：       元，大写：人民币            ）的响应报价，按谈判采购文件要求完成全部工作。

2.我司承诺响应谈判采购文件的所有条款，如有不符，将在响应事项说明中进行明确。

3.我司完全理解贵司无义务接受最低响应报价，有权拒绝响应文件所有内容，贵司无须为此承担任何责任。

4.一旦我司中选，我司保证按照谈判采购文件完成规定工作，质量达到谈判采购文件要求。

5.如果我司中选，贵司的中选通知书和本响应文件将构成约束双方的合同组成部分。

6.本响应文件有效期为自评选日起  365  日历天。

7.与本次谈判评选有关的一切正式信函请寄：

地址：                                                                  
联系人：                       ；个人职务：                             

电话/传真：                    ；电子邮箱：                             

8.我司认为其他需承诺的内容：

	谈判申请人：
	(盖单位公章)

	法定代表人或委托代理人：
	（签字）

	日期：
	      年   月   日


二、法定代表人身份证明
致：四川九州电子科技股份有限公司

  （法定代表人姓名） 在    （谈判申请人） 处任      （职务名称），系     （谈判申请人）   的法定代表人。

特此证明。

	谈判申请人：
	(盖单位公章)

	法定代表人：
	（签字或盖人名章）

	日期：
	      年   月   日


注：无论法定代表人是否亲自参加谈判，均需提供该法定代表人身份证明，并附法定代表人身份证复印件。

三、法定代表人授权委托书
致：四川九州电子科技股份有限公司
本授权委托书声明：    （谈判申请人） 的（法定代表人姓名）    ，现授权      （委托代理人姓名、职务）    为我司委托代理人，以我司的名义参加贵司   （谈判采购项目名称及编号）    项目评选活动。委托代理人在参加谈判、评选、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关承认的一切事务，我司均予以认可。

委托代理人无转委托权。

	谈判申请人：
	(盖单位公章)

	法定代表人：
	（签字或盖人名章）

	委托代理人：
	（签字）

	日期：
	      年   月   日


注：若法定代表人委托代理人参加谈判的，需提供该法定代表人授权委托书，并附委托代理人身份证复印件。
四、响应报价表
	序号
	产品名称
	规格型号
	数量
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	

	装箱清单
	

	交货期
	
	安装调试期
	
	质保期
	

	付款条件
	中选人在签订合同前向比选人支付合同金额10%履约保证金，该项目合同签订7日内采购人支付合同金额30%货款。设备验收合格后，中选人开具100%合同总金额含税发票（13%增值税专用发票）后，采购人支付合同金额60%货款，并全额无息退还履约保证金。留10%货款为质保金，设备质保满1年支付合同金额10%货款。

	合计
	
	大写
	

	以上报价均含13%增值税、运费、安装调试等相关费用。


	谈判申请人：
	(盖单位公章)

	法定代表人或委托代理人：
	（签字）

	联系方式：
	

	日期：
	      年   月   日


五、响应分项报价表
	序号
	名称
	型号和规格
	数量
	原产地和制造商名称
	单价
	总价

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	总计：
	


注：1.如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

2.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应谈判采购文件。
	谈判申请人：
	(盖单位公章)

	法定代表人或委托代理人：
	（签字）

	联系方式：
	

	日期：
	      年   月   日


六、备附件、消耗品清单

致 四川九州电子科技股份有限公司：

我公司承诺在设备验收合格后    年时间内，按不高于该报价表的价格向贵公司出售所需表中所有的备附件、消耗品。
	序号
	名称
	是否为消耗品
	货号
	数量
	单位
	单价（元）
	总价（元）
	生产厂家

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	
	
	

	
	合计
	
	


注：该报价不计入响应总价。数量是指设备正常运行一年（24小时/天）所需的备附件、消耗品的数量。谈判申请人必须报价并提供设备正常运行一年的消耗品，谈判申请人根据各自产品情况自行填写。该表中没有提及的消耗品，将视为非消耗品，纳入质保范围。

	谈判申请人：
	(盖单位公章)

	法定代表人或委托代理人：
	（签字）

	联系方式：
	

	日期：
	      年   月   日


七、响应事项说明

1.对货期和付款方式的承诺：

货期说明：                                                              
付款方式说明：                                                          

2.对产品质量和售后服务承诺：

质量说明：                                                              

质保期说明：                                                            

售后服务说明：                                                          

3.谈判申请人的优势条件说明

4.谈判申请人对谈判采购文件要求事项偏离说明

（谈判申请人必须对本文件中的商务条款、技术要求、数量、货期、售后服务及其它要求的内容做出明确说明。鼓励优于原要求和条件，若有偏离，应在偏离说明中明确）
	谈判申请人
	(盖单位公章)

	法定代表人或委托代理人：
	（签字）

	日期：
	      年   月   日


八、资质证明材料
（一）谈判申请人应按照谈判采购文件第一章第三条“谈判申请人资格要求”提供相应的证明材料：

1.营业执照复印件

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供近1年经审计的财务报告/财务三表或书面承诺函）

3.具有依法缴纳社会保障资金的良好记录，缴纳社保人数不低于40人（提供2026年4-6月份社保缴纳证明或书面承诺函，国产设备不允许代理商参加谈判，进口设备代理商可提供原厂授权和原厂的员工数量证明）；

4.具备履行合同所必须的专业技术能力：

①近两年异型插件机设备出货量合计200台及以上（需提供证明材料，进口设备代理商可以提供原厂的证明材料）；

②近两年出售异插装配设备在通讯行业（交换机、光猫、路由器等）占比20%及以上（需提供证明材料，进口设备代理商可提供原厂证明材料）
③拥有通讯行业（交换机、光猫、路由器等）产品异插装的能力，MES开发对接的能力（需提供证明材料，进口设备代理商可提供原厂证明材料）
5.在近三年的经营活动中无重大违法记录（提供信用中国网站查询报告）

6.响应保证金复印件

（二）谈判申请人认为需要提供给的其他资料（如企业资质证书、公司近三年经营业绩及获奖情况等），格式由谈判申请人自行拟定。

九、反商业贿赂承诺书
致：四川九州电子科技股份有限公司

我方承诺在（项目编号、项目名称）谈判采购活动中，不给予采购人相关工作人员及其亲属任何形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我方及项目参与人员愿意按照《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。

如有上述行为，我公司及项目参与人员自愿放弃本次项目的参选、报价资格，若为中选人，也自愿放弃中选资格。

                             公司名称（加盖公章）：

                              日        期：

十、九州科技—异形插件机技术响应表

	序列
	要求
	详细技术参数
	是否响应
	响应情况（具体说明）

	
	加工模式
	中通轨道式，左进右出
	
	

	
	节拍
	按照单块板子完成插件8s节拍进行设计；
	
	

	
	工作区域监控
	设备内部配置监控摄像头，监控设备工作状况，记录存储设备硬盘，记录存储时间2周及以上，可自动删除。
	
	

	
	静电防护要求
	设备整体设计符合ESD要求标准，所有材料满足防静电要求（包括油漆）

所有传动位置与PCBA接触地方无感应电压、漏电等造成产品损坏
	
	

	
	设备外观
	所有使用压缩空气设备必须配备油水分离器；

移动的管线必须加履带保护，所有管线必须标识线序和线号，便于维修查找；
	
	

	
	视觉模块
	双边均具备物料定位相机配置，元件在背面取料时无需跨导轨拍照，提升效率
	
	

	
	SPC数据统计
	具有SPC统计能力，可实现机器运行效率统计、抛料率统计、时产统计、插入成功率统计、停机状态统计等
	
	

	
	插入力反馈
	插入力实时检测，可通过产品程序参数设定保存控制，避免PCB板在插件过程中的损伤和实现元件插入不良反馈
	
	

	
	智能避让
	当基板上插件之间间距太小，垂直 下降插件可能干涉时，有效的避开干涉。
	
	

	
	插件缓降
	插件有弯曲引脚或紧固引脚时，插件下降速度太快会引起其他插件的跳动，要求可以根据需要设置单种元件插件的缓降距离和缓降速度。
	
	

	
	软件升级
	插件机应用软件提供免费升级服务
	
	

	
	承载重量
	工作台承载重量≥6kg（满足生产为主）
	
	

	
	轨道调节
	90-360mm可调
	
	

	
	定位方式
	机械固定加视觉定位
	
	

	
	传输高度
	900mm±20mm
	
	

	
	传输速度
	0-1000mm/min可调
	
	

	
	插件机要求
	夹爪组数量≥6个，独立动作；
	
	

	
	
	插件范围≥400*360mm
	
	

	
	
	供料数量（包含轨道、夹爪、震动设备）6个；供料器摆放位置可前后调换
	
	

	
	
	插6颗器件UPH≥450pcs；
	
	

	
	Mark点检测识别
	标配Mark点检测识别校准功能
	
	

	
	CMK/CPK
	CMK/CPK≥1.67
	
	

	
	直通率
	≥99%
	
	

	
	平均维修时间（MTTR）
	MTTR=总故障时间/总故障数量<标准（30MIN）
	
	

	
	平均无故障时间（MTBF）
	MTBF=总运时间/总故障数量>标准（160H） ；（提供历史问题点清单及闭环情况）
	
	

	
	生产设备与MES通讯接口规范
	需要具备物联网功能，可以通讯，数据端口开放
	
	

	
	配备按钮
	停止按钮、运行按钮、电源开关按钮、急停按钮、链条调节开关等。
	
	

	
	操作系统
	win10 64位及以上的正版操作系统
	
	

	
	设备运行log记录功能
	设备软件主界面可记录生产节拍、信号状态、参数等信息，在本地可记录产品加工日志、故障日志、操作日志；
	
	

	
	权限管理
	面向操作员、工程师、管理员设置三级权限
	
	

	
	紧急开关安全防护功能
	拍下急停后设备能停止所有运动动作
	
	

	
	数据上传
	支持把设备开机自检信息传输到数据系统，并通过系统进行反馈确认。
	
	

	
	
	支持把设备生产信息传输到数据系统，并通过系统实时监控。
	
	

	
	人员安全防护

通用安全
	设备的前操作面板或设备背面都需要安装一个或两个紧急停止按钮；拍下急停后设备能停止所有运动动作（包含气动控制模块）
	
	

	
	
	在紧急断电或断气的情况下，运动部位需自锁。
	
	

	
	
	设备各传送件，如链条，均需保护罩封闭防止人员伤害；
	
	

	
	
	各部件不允许有锐角和锋利边缘
	
	

	
	
	无危害性气体、液体排放
	
	

	
	
	设备具有过载、过流、短路保护装置
	
	

	
	
	任一机柜门被异常打开时自动停机，涉及人员操作的配备光栅感应防护或双手操作开关
	
	

	
	
	不经常进行调节和维护保养的可动零部件，应采用坚固耐用的固定式防护罩。
	
	

	
	
	报警停时，自动关闭运行设备，防止设备继续运动
	
	

	
	
	电源：380/220V 50HZ，接入主电源开关 
气源：4-7bar,接入主气源开关
	
	

	
	新设备网络安全检测报告
	新引入\返厂维修的生产设备、移动存储设备投入生产环境使用前必须经过安全扫描验证并提供报告或者结果。
	
	

	
	标签标识
	设备必须粘贴有唯一的序列号，该序列是其唯一身份标识。
	
	

	
	追溯信息记录
	加工结束后，设备的序列号（或者设备编码）需与产品信息（单板/整机SN、项目编码）、制造信息（任务令、工序、生产时间、线体）等信息绑定，生产与产品的追溯关系记录。
	
	

	
	维护周期
	 ≥12个月
	
	

	
	调试、培训
	提供现场调试和培训指导
	
	

	
	响应时效
	提供实时响应（线上/线下）的技术对接支持
	
	

	
	费用清单
	提供后续保养费用清单，包含配件、工时费
	
	


注：响应情况不得简单填写为“响应”或者“正偏离”，涉及具体参数指标的技术要求请在“响应情况（具体指标）”栏中填写具体数值，涉及具体量化指标的技术要求请在“响应情况（具体指标）”栏中进行简单文字描述或者插入图片等形式填写。

	谈判申请人
	(盖单位公章)

	法定代表人或委托代理人：
	（签字）

	日期：
	      年   月   日


