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第一章 谈判采购公告
四川九州电子科技股份有限公司拟对第二基地焊烟处理设施（编号：ZCCGBX202507-02）进行公开谈判采购，现将采购事项公告如下：

一、项目概况
1.1项目名称：第二基地焊烟处理设施（编号：ZCCGBX202507-02）。
1.2项目内容：

	序号
	名称
	详细配置技术指标要求
	需求数量

	1
	第二基地焊烟处理设施
	详见十、九州科技-第二基地焊烟处理设施技术响应表
	1套


1.3交货地点：四川省绵阳市科创园区九洲大道259号
1.4项目期限：从提交响应文件截止之日起365个日历天。

1.5供货周期：签订合同后，按2025年8月30日前到货并完成安装调试推进，具体执行时间按采购人通知时间为准。

1.6质量标准及验收要求：满足设计要求、国家相关标准规范及项目技术要求。
1.7质保期：质保2年及以上。
二、采购方式：公开谈判。
三、谈判申请人资格要求
（1）具备能够独立承担民事责任能力的企业法人资格（提供营业执照复印件）；

（2）经营范围符合谈判采购项目要求（提供营业执照复印件）；

（3）具备履行合同所必须的专业技术能力：

①提供1-2份类似业绩合同；

②谈判申请人需具备环保工程专业承包三级及以上资质（必须具备）和建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质，若谈判申请人不具备建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质，须由谈判申请人自行委托具备合法有效的建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质的第三方专业安装单位实施安装作业（谈判申请人需提供本企业环保工程专业承包三级及以上资质，同时提供本企业或者另行委托的第三方的建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质）；
（4）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供近1年经审计的财务报告/财务三表或书面承诺函）；

（5）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供近3个月税收和社保缴纳证明或书面承诺函）；

（6）在近三年的经营活动中无重大违法记录（提供信用中国网站查询报告）；

（7）按谈判采购文件要求交纳响应保证金；

（8）本次项目不接受联合体参加谈判；
（9）法律、法规规定的其他条件。

四、谈判采购文件获取

1.获取时间：2026年7月9日至2026年7月13日。

2.谈判申请人自行在四川九洲投资控股集团有限公司网站(https://www.jezetek.cc/)、四川九州电子科技股份有限公司官网(http://www.jiuzhoutech.com/cn/)下载文件。
五、响应文件递交
响应文件递交截止时间：2026年7月14日14:00时（北京时间）。

收件地址：四川省绵阳市九洲大道259号 

收件单位：四川九州电子科技股份有限公司财务部

收件人：宋发满08162471029
响应文件应在递交截止时间前送达，逾期送达或未送达指定地点，未密封或者标注错误的响应文件，将被采购人否决。

若纸质响应文件无法按时送达的，可在响应文件递交截止时间前以PDF文档（盖章版）加密形式，通过邮件发送至采购人邮箱jzzbbx@jiuzhoutech.com，并评选时将密码提供给采购人，并同步寄出纸质投标文件。
六、评选时间及地点
评选时间：2026年7月14日14:00时（北京时间）

评选地点：四川九州电子科技股份有限公司（四川省绵阳市科创园区九洲大道259号）
七、评选规则
当谈判申请人在资质、技术、商务等主要条件均满足谈判采购文件要求时，以评选小组评定的最低价的谈判申请人作为中选候选人。
八、谈判采购公告发布
本次谈判采购公告在四川九洲投资控股集团有限公司网站(https://www.jezetek.cc/)、四川九州电子科技股份有限公司官网(http://www.jiuzhoutech.com/cn/)上发布。对于因其他网站转载并发布的非完整版或修改版公告，而导致误报名或无效报名的情形，采购人不承担责任。

九、公告期限

自本公告发布之日起5个自然日

十、联系方式

采购人：四川九州电子科技股份有限公司
联系地址：四川省绵阳市科创园区九洲大道259号
联系人：冯攀  

联系电话： 0816-2468221    

联系邮箱： fengpan@jiuzhoutech.com
四川九州电子科技股份有限公司

2026年7月6日

第二章 谈判申请人须知

第一节  总则
1.谈判申请人合格条件
合格的谈判申请人应同时具备以下条件：

（1）符合第一章“谈判采购公告”规定的资格要求；

（2）遵守国家有关的法律、法规等规定。

2.响应保证金交纳
2.1 响应保证金金额：人民币15000元。

2.2 响应保证金通过谈判申请人的基本账户于2026年7月14日14:00时前以银行转账方式交纳至采购人如下银行账户，响应保证金在签订合同后将退还至谈判申请人原账户。

公司名称：四川九州电子科技股份有限公司
开户银行：中国工商银行股份有限公司绵阳科技城新区支行
银行账号：2308 4123 0902 2111 715
2.3 谈判申请人存在下列任一情形时，响应保证金不予退还，谈判申请人将被列入采购人的采购黑名单，今后不再向其采购：

（1）在响应文件递交时间截止后，谈判申请人撤回响应文件的；
（2）中选人不按谈判采购文件规定与采购人签订合同的；

（3）在评选过程中存在违反法律、法规的行为的。

3.付款方式

中选人在签订合同前向采购人支付合同金额10%履约保证金，该项目合同签订7日内采购人支付合同金额30%货款。设备验收合格后，中选人开具100%合同总金额含税发票（13%增值税专用发票）后，采购人支付合同金额60%货款，并全额无息退还履约保证金。留合同金额10%货款，设备验收合格满1年后电汇支付。
4.响应费用

谈判申请人现场考察、编制及递交响应文件等过程中所涉及的一切费用，不论采购结果如何，采购人不负任何责任，均由谈判申请人自行承担。

第二节  谈判采购文件

5.谈判采购文件的构成

5.1 谈判采购文件是谈判申请人准备响应文件和参加谈判的依据，同时也是采购人评选的重要依据。谈判采购文件用以阐明采购项目所需的资质、技术、服务、报价等要求以及评选程序等。谈判采购文件包括以下内容：

（1）谈判采购公告；

（2）谈判申请人须知；

（3）合同条件；

（4）响应文件格式；

（5）构成谈判采购文件的其他材料。

5.2根据本章第6条、第7条对谈判采购文件所作的答疑、澄清或修改等，构成谈判采购文件的组成部分。

6.谈判采购文件的答疑

谈判申请人对谈判采购文件有异议的，应当在响应文件递交截止时间2日前，以书面形式向采购人提出需要答疑的问题，采购人在收到异议后1日内答复。

技术问题答疑人：

左小林  13778138496 zuoxiaolin@jiuzhoutech.com
商务问题答疑人：

冯攀    08162468221   fengpan@jiuzhoutech.com
7.谈判采购文件的澄清和修改

7.1 采购人对已经发出的谈判采购文件进行澄清或修改，应在响应文件递交截止时间2日前作出。谈判申请人认为谈判采购文件需要进行澄清或修改的，可在响应文件递交截止时间2日前以书面形式向采购人提出申请，采购人在收到申请后1日内作出答复。

单位名称：四川九州电子科技股份有限公司供应链管理部

地    址：四川省绵阳市科创园区九洲大道259号

联 系 人：冯攀

电    话：08162468221
邮    编：621000
邮    箱： fengpan@jiuzhoutech.com
7.2 谈判采购文件的澄清或修改将以书面形式发送给所有获取谈判采购文件的谈判申请人。

7.3 谈判采购文件的澄清或修改内容均以书面形式明确的内容为准，当谈判采购文件与谈判采购文件的澄清或修改在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。
7.4 为使谈判申请人在编制响应文件时有充分的时间对谈判采购文件的澄清、修改内容进行研究，采购人将酌情延长提交响应文件的截止时间，具体时间将在谈判采购文件的澄清或修改通知中予以明确。

第三节  响应文件
8.响应文件的编制

8.1 响应文件应用中文编制。

8.2 响应文件应至少包括第四章“响应文件格式”的各项内容，并提供相应的证明文件。

8.3 响应文件应用不褪色的墨水书写或打印，由谈判申请人的法定代表人或委托代理人签字（谈判采购文件第四章“响应文件格式”中所有要求签字的地方,除法定代表人可盖人名章外，均由委托代理人本人亲笔手写签字）。

8.4 响应文件统一使用A4幅面纸印制，书写清楚工整，行间无涂改、插字和增删，并逐页编码，装订成册。

8.5 响应文件正本1份、副本5份,响应文件正本每页应加盖公章（鲜章），响应文件副本可采用正本的复印件，整套响应文件正、副本应加盖骑缝章（鲜章）。当正本与副本不一致时，以正本为准。
9.响应报价

9.1 本项目无最高限价。

9.2 谈判申请人应按第四章“响应文件格式”的要求填写报价。

9.3 除本谈判采购文件中另有规定外，计量单位为中国法定计量单位。

9.4 响应报价一律使用人民币结算。

9.5 响应报价为含税包干价，报价包含为实施和完成项目所产生的咨询、服务、差旅、劳务、管理、保险、利润、税金等所有从工作开始至结束的全部相关费用。
10.响应文件的密封和标注

响应文件应密封完好，封口处应加盖公章，以PDF文档（盖公章）形式递交的需加密。未按要求进行密封或加密的响应文件，将被采购人否决。

11.响应文件的递交
响应文件应按谈判采购文件规定在截止时间前递交至采购人指定地点，逾期送达或未送达指定地点的响应文件将被采购人否决。

12.响应文件的修改与撤回

12.1 谈判申请人递交响应文件后，可在规定的评选时间前，以书面形式向采购人递交修改或撤回其响应文件的通知，响应文件的修改或撤回通知，应由其法定代表人或委托代理人签字，并加盖谈判申请人公章。
12.2 响应文件修改的内容，应按照谈判采购文件要求进行编写、签字或盖章、密封，并在密封袋上标注“修改”字样。修改的内容作为响应文件的组成部分。

12.3 在响应文件递交时间截止后，谈判申请人不得撤回响应文件。

13.响应文件的澄清

在对响应文件进行评选时，评选小组可以要求谈判申请人澄清其响应文件，澄清的事项经谈判申请人盖章确认后作为响应文件的组成部分。

14.响应有效期 

本项目响应有效期为响应文件递交时间截止后365天。谈判申请人提交的响应文件应载明响应有效期，响应文件中载明的响应有效期可以长于谈判采购文件规定的期限，但不得短于谈判采购文件规定的期限，否则响应文件将被采购人否决。
第四节  评选

15.评选要求

15.1 按谈判采购文件规定的时间和地点进行评选。

15.2 评选工作由采购人组建的评选小组按照评选规则进行评选，评选活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

15.3 评选规则：本项目采用最低价中选法确定中选候选人。

15.4 在响应文件的评选以及签署合同的过程中，谈判申请人向采购人和评选小组施加影响的任何行为，都将会导致采购人否决其响应文件或被取消中选资格。

16.评选程序

16.1 本评选程序分为初步评选、详细评选、确定中选候选人。

16.2 初步评选
评选小组按照谈判采购文件要求对响应文件进行初步评选。经初步评选，谈判申请人或响应文件存在下列任一情形的，采购人将否决其响应文件：

（1）不符合谈判采购文件规定的资格要求的；

（2）响应文件未按照谈判采购文件要求装订、密封或加密的；

（3）响应文件无法定代表人或委托代理人的签字，或者未加盖单位公章的；
（4）响应文件未按规定的格式填写，内容不全或字迹模糊，无法辨认的；

（5）响应文件逾期送达或未送达指定地点的；

（6）谈判申请人提交两份及以上不同内容的响应文件，或在一份响应文件中有两个或多个报价，且未声明哪份为最终响应文件或未声明哪一个为最终报价的（按谈判采购文件规定提交备选方案的除外）；
（7）谈判申请人报价超出最高限价或低于成本价的；

（8）谈判申请人未按规定交纳响应保证金的；

（9）未对谈判采购文件做实质响应的；

（10）不按评选小组要求进行澄清的；

（11）谈判申请人存在虚假陈述、弄虚作假、串通谈判或其他违法违规行为的。

16.3 详细评选
16.3.1 响应文件经初步评选通过后，评选小组按本谈判采购文件的规定进行详细评选。 响应文件出现计算或表达错误的，修正原则如下：

（1）响应文件的大小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准；

（3）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

（4）对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

16.3.2 按上述修正原则及方法调整或修正响应报价，谈判申请人同意后，调整后的响应报价对谈判申请人起约束作用。如果谈判申请人不接受修正后的报价，采购人将否决其响应文件。

16.3.3 评选规则

最低价中选法：当谈判申请人在资质、技术、商务等主要条件均满足谈判采购文件要求时，以评选小组评定的最低价的谈判申请人作为中选候选人。

17.确定中选人

17.1 评选小组经第一轮评定后，可根据评定结果，通过二次谈判或逐次减少谈判申请人进行多轮评选。

17.2 评选小组根据谈判申请人报价从低到高的顺序推荐中选候选人。

17.3 采购人在规定的评选时间收到的有效响应文件仅2家的，经全体评委一致同意，评选可以继续进行，评选小组根据谈判采购文件要求进行评选，确定中选候选人;也可以终止本次采购项目，不拆封纸质响应文件（不解密电子响应文件），重新组织谈判采购或采用其他方式采购。收到的有效响应文件仅1家或没有收到有效响应文件的，评选应当终止。

17.4采购人依据评选小组推荐的中选候选人顺序确定中选人。
18.中选通知书

18.1中选人公示期为3个自然日，公示期满无异议或异议处理后，并向中选人发送中选通知书。

18.2 中选通知书是合同文件的组成部分。 

第五节  合同签订

19.履约保证金
19.1 签订合同前中选人按中选金额的10%，通过银行转账将履约保证金支付至采购人银行账户，履约保证金在完成合同约定的服务内容并经采购人验收合格后退还中选人。

19.2 若中选人未按时提交履约保证金的，采购人将取消其中选资格，选择由排名第二的谈判申请人中选，以此类推；或者重新组织谈判采购、采用其他方式采购。
20.合同签署

20.1 中选人应在中选通知书发出之日起7日内与采购人签订合同。由于中选人的原因逾期未与采购人签订合同的，采购人将取消其中选资格。

20.2 签订合同时中选人不得向采购人提出附加条件，不得与采购人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对谈判采购文件和中选人响应文件确定的事项进行修改，否则采购人将取消其中选资格。

20.3 中选人因不可抗力不能履行合同而主动放弃中选的，或者采购人按照谈判采购文件第二章第19.2条、第20.1条及20.2条规定取消中选人的中选资格的，采购人可选择与排名第二的的谈判申请人中选，以此类推；或者重新组织谈判采购、采用其他方式采购。

20.4 中选人因存在谈判采购文件第二章第20.3条规定情形导致被取消中选资格的（因不可抗力不能履行合同而主动放弃中选的除外），中选人已交纳的响应保证金不予退还。
第六节  评选纪律
21.评选纪律监督

谈判申请人存在任一下列情形的，采购人将否决其响应文件或取消其中选资格，并按照规定追究法律责任：
（1）提供虚假材料谋取中选资格；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他谈判申请人；

（3）与采购人、其他谈判申请人恶意串通；

（4）向采购人、评选小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）中选后无正当理由拒不与采购人签订合同；

（6）未按照谈判采购文件确定的事项签订合同；

（7）将合同转包或者违规分包；

（8）擅自变更、中止或者终止合同；

（9）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

（10）法律、法规规定的其他情形。
第三章 合同条件
（具体以签订的合同为准）
1.合同签订

2.合同执行

3.合同主要条款

（1）交货、时间、地点及验收：

（2）付款方式：以合同签订的方式为准。

（3）合同违约金：以合同签订的内容为准。

......

第四章 响应文件格式
第二基地焊烟处理设施采购
（编号：ZCCGBX202507-02）

响 应 文 件

           谈判申请人：XXXX（公章） 
法定代表人或委托代理人：XX（签字）
XXXX年XX月XX日
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10、九州科技-第二基地焊烟处理设施技术响应表

一、响应函
致：四川九州电子科技股份有限公司

1.根据已收到贵司的   （本谈判采购文件规定的项目名称及编号）    谈判采购文件，我司愿以（¥：       元，大写：人民币            ）的响应报价，按谈判采购文件要求完成全部工作。

2.我司承诺响应谈判采购文件的所有条款，如有不符，将在响应事项说明中进行明确。

3.我司完全理解贵司无义务接受最低响应报价，有权拒绝响应文件所有内容，贵司无须为此承担任何责任。

4.一旦我司中选，我司保证按照谈判采购文件完成规定工作，质量达到谈判采购文件要求。

5.如果我司中选，贵司的中选通知书和本响应文件将构成约束双方的合同组成部分。

6.本响应文件有效期为自评选日起  XX  日历天。

7.与本次谈判评选有关的一切正式信函请寄：

地址：                                                                  
联系人：                       ；个人职务：                             

电话/传真：                    ；电子邮箱：                             

8.我司认为其他需承诺的内容：

	谈判申请人：
	(盖单位公章)

	法定代表人或委托代理人：
	（签字）

	日期：
	      年   月   日


二、法定代表人身份证明
致：四川九州电子科技股份有限公司

  （法定代表人姓名） 在    （谈判申请人） 处任      （职务名称），系     （谈判申请人）   的法定代表人。

特此证明。

	谈判申请人：
	(盖单位公章)

	法定代表人：
	（签字或盖人名章）

	日期：
	      年   月   日


注：无论法定代表人是否亲自参加谈判，均需提供该法定代表人身份证明，并附法定代表人身份证复印件。

三、法定代表人授权委托书
致：四川九州电子科技股份有限公司
本授权委托书声明：    （谈判申请人） 的（法定代表人姓名）    ，现授权      （委托代理人姓名、职务）    为我司委托代理人，以我司的名义参加贵司   （谈判采购项目名称及编号）    项目评选活动。委托代理人在参加谈判、评选、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关承认的一切事务，我司均予以认可。

委托代理人无转委托权。

	谈判申请人：
	(盖单位公章)

	法定代表人：
	（签字或盖人名章）

	委托代理人：
	（签字）

	日期：
	      年   月   日


注：若法定代表人委托代理人参加谈判的，需提供该法定代表人授权委托书，并附委托代理人身份证复印件。
四、响应报价表
	序号
	产品名称
	规格型号
	数量
	单价
	总价
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	

	装箱清单
	

	交货期
	
	安装调试期
	
	质保期
	

	付款条件
	中选人在签订合同前向比选人支付合同金额10%履约保证金，该项目合同签订7日内采购人支付合同金额30%货款。设备验收合格后，中选人开具100%合同总金额含税发票（13%增值税专用发票）后，采购人支付合同金额60%货款，并全额无息退还履约保证金。留10%货款为质保金，设备质保满1年支付合同金额10%货款。

	合计
	
	大写
	

	以上报价均含13%增值税、运费、吊装费用、安装调试等相关费用。


	谈判申请人：
	(盖单位公章)

	法定代表人或委托代理人：
	（签字）

	联系方式：
	

	日期：
	      年   月   日


五、参选分项报价表
	序号
	名称
	型号和规格
	数量
	原产地和制造商名称
	单价
	总价

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	总计：
	


注：1.如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

2.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应谈判文件。
	谈判申请人：
	(盖单位公章)

	法定代表人或委托代理人：
	（签字）

	联系方式：
	

	日期：
	      年   月   日


六、备附件、消耗品清单

致 四川九州电子科技股份有限公司：

我公司承诺在设备验收合格后    年时间内，按不高于该报价表的价格向贵公司出售所需表中所有的备附件、消耗品。
	序号
	名称
	是否为消耗品
	货号
	数量
	单位
	单价（元）
	总价（元）
	生产厂家

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	
	
	

	
	合计
	
	


注：该报价不计入参选总价。数量是指设备正常运行一年（24小时/天）所需的备附件、消耗品的数量。谈判申请人必须报价并提供设备正常运行一年的消耗品，谈判申请人根据各自产品情况自行填写。该表中没有提及的消耗品，将视为非消耗品，纳入质保范围。

	谈判申请人：
	(盖单位公章)

	法定代表人或委托代理人：
	（签字）

	联系方式：
	

	日期：
	      年   月   日


七、响应事项说明

1.对货期和付款方式的承诺：

货期说明：                                                              
付款方式说明：                                                          

2.对产品质量和售后服务承诺：

质量说明：                                                              

质保期说明：                                                            

售后服务说明：                                                          

3.谈判申请人的优势条件说明

4.谈判申请人对谈判采购文件要求事项偏离说明

（谈判申请人必须对本文件中的商务条款、技术要求、数量、货期、售后服务及其它要求的内容做出明确说明。鼓励优于原要求和条件，若有偏离，应在偏离说明中明确）
	谈判申请人
	(盖单位公章)

	法定代表人或委托代理人：
	（签字）

	日期：
	      年   月   日


八、资质证明材料
（一）谈判申请人应按照谈判采购文件第一章第三条“谈判申请人资格要求”提供相应的证明材料：

1.营业执照复印件

2.具备履行合同所必须的专业技术能力：

①提供1-2份类似业绩合同；

②谈判申请人需具备环保工程专业承包三级及以上资质（必须具备）和建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质，若谈判申请人不具备建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质，须由谈判申请人自行委托具备合法有效的建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质的第三方专业安装单位实施安装作业（谈判申请人需提供本企业环保工程专业承包三级及以上资质，同时提供本企业或者另行委托的第三方的建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质）

3.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供近1年经审计的财务报告/财务三表或书面承诺函）
4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供近3个月税收和社保缴纳证明或书面承诺函）
5.在近三年的经营活动中无重大违法记录（提供信用中国网站查询报告）
6.响应保证金复印件

（二）谈判申请人认为需要提供给的其他资料（如企业资质证书、公司近三年经营业绩及获奖情况等），格式由谈判申请人自行拟定。

九、反商业贿赂承诺书
致：四川九州电子科技股份有限公司

我方承诺在（项目编号、项目名称）谈判采购活动中，不给予采购人相关工作人员及其亲属任何形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我方及项目参与人员愿意按照《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。

如有上述行为，我公司及项目参与人员自愿放弃本次项目的参选、报价资格，若为中选人，也自愿放弃中选资格。

                             公司名称（加盖公章）：

                              日        期：

十、九州科技—第二基地焊烟处理设施技术响应表

	项目
	内容
	基本要求
	是否响应
	响应情况（具体说明）

	1
	适配区域
	2F#厂房生产区域 
	
	

	2
	项目目标
	满足《四川省固定污染源大气挥发性有机污染物排放标准》、《大气污染物综合排放标准》(GB16297)相关指标。
	
	

	3
	适配线体及工艺排风需求
	SMT线体7条（每条线2个点位），治具清洗间、钢网清洗间、危废间各一个点位，共计17个（∅200mm）排风点位；SMT单条产线设备排风量：2800m³/小时、总排风量：30000m³/小时。要求单点抽风口每秒风速＞12米。
	
	

	4
	
	插件线体7条（每条线4个点位）、手工焊2个点位，共30个（∅200mm）；

维修线10个（∅100mm）排风点位；插件产线设备总排风量：60000m³/小时，要求单点抽风口每秒风速＞10米；
	
	

	5
	
	单台设备工艺排风总量：末端需求排风总量为：90000m³/小时，谈判申请人根据现有的风管布局、风量衰减等综合评估，建设的排风量及废气处理量≥90000m³/小时，风机功率≥132KW，同时满足产线单点风速要求。（插件与SMT两个车间共用一台风机）
	
	

	6
	处理方案
	喷淋塔+除雾器+二级活性炭过滤；
	
	

	7
	设备参数要求
	材质：外观为不锈钢本色；喷淋塔：304不锈钢/3mm厚，除雾器：201不锈钢/2mm厚,尺寸、活性炭吸附箱：201不锈钢/2mm厚，活性炭箱需增加换料平台（含平台、斜梯及护栏等）确保维护便捷安全；消音房：（需要房顶便于拆卸更换配件）采用环保隔音材质，颜色：乳白色，按照规范要求装填蜂窝活性炭，保证排放达标；采用楼面加装直达式直跑楼梯到达监测平台，梯架无障碍宽度应不小于 0.8 m，倾角应不超过 38°；防护栏杆的高度应≥1.2 m，防护栏杆的踢脚板宜采用不小于 100 mm×2 mm 的钢板制造，其顶部在平台面之上高度应不小于 100 mm，底部距平台面应不大于 10 mm。采样平台的工作区域内应设置 220 V 防水低压配电箱，内设漏电保护器、不少于2 个 16 A 插座及 2 个 10 A 插座，保证监测设备所需电力。采样平台面积应不小于1.5m2，采样平台的承重应不小于200kg/m2,采样孔距平台面约为1.2m～1.3m。
废气处理设备活性炭风箱应保证保耗材更换的捷性和安全性
	
	

	8
	
	控制逻辑：主开关，电流，电压显示，计量表，变频器，喷淋水泵采用变频电机，变频启动，主风机启停关联消防应急系统，喷淋系统，主管道阀门关联主风机，在压力有变动的时候自动变频，支管电动阀门关联线体总电源，表显：电流、电压，温度、流量、湿度，阀门开关度，设备运行指示，变频赫兹，柜内安装检修电源一个，外接照明一个，阀门启动电源为24V,设备运行数据保证记录储存大于12个月。主控柜安装在设备区，生产区安装远程控制系统，操作人员可以两地观察及操作
	
	

	9
	
	室内外风管材质热镀锌或碳钢管，（需考虑室内未吊顶，风流噪音）：室内(波峰焊支管 回流焊支管）需做隔热保温防止空调冷气产生凝露  尺寸大于2米的采用碳钢管道，法兰连接
	
	

	10
	
	设备安装位置靠近1F厂房北侧，需考虑房屋结构、地基、外墙等综合因素。
	
	

	11
	
	关键设备配置：选用主流品牌，行业常用环保专用风机（方便更换叶轮电机)；风机采用变频电机、主电机加备用电机 传动箱 叶轮，与主用风机等效,风机材质Q235。
	
	

	12
	
	控制系统及主要电器部件：变频器用西门子、施耐德等一线品牌， 空开 接触器 工控触摸屏知名品牌
	
	

	13
	
	排气口高度需高出楼顶 5 米,取样口和取样平台按照规范上2下4设置(HJ1405-2024《排污单位污染物排放口监测点位设置技术规范》)。
	
	

	14
	
	设备总开关：在车间内部增加远程控制带人机交互系统，可以远程 转换 运行 主备用风机，外部风机独立控制箱，需设定防呆程序或电气互锁，防止人员误操作。
	
	

	15
	
	各分排气管增加手动阀门，便于人工调节，同时可根据实际需要，实现风机功率和风量调节。
	
	

	16
	
	增加降噪设施（降噪房等，厂区噪音白天≤65dB 夜间≤55dB），室内检测噪音不得高于现在作业环境噪声,风机需要设置消音房。
	
	

	17
	安装要求
	安装位置谈判申请人做好综合评估，须考虑下水道井盖、厂房结构物、周边设施设备的维护保养便利性。
	
	

	18
	
	安装位置和空间评估最佳设备外形尺寸，综合评估维护保养可行性。
	
	

	19
	
	评估雨天积水等因素造成的设备故障风险，提出优化保护措施；谈判申请人建设的设备安装平台采用钢筋混泥土结构，应高于地面至少50公分，且设备四周应设置不低于一米的黄色护栏。
	
	

	20
	
	采购人提供产线规划布局图及现有风管建设图（供参考），方案评估需要谈判申请人现场确认，核实数据，保证方案的准确性。管道按实际安装数量验收，需提供各型号价格
	
	

	21
	
	水：从就近楼层取，采用国标室外专用水管。
	
	

	22
	
	基础：根据按照需要，设计和建造基础必须符合相关国标要求，保证设备和采购人厂房安全。
	
	

	23
	
	设备安装必须考虑安全性及合理性，焊接材质等必须牢靠，做防锈防腐蚀处理。
	
	

	24
	现有设施
	结合采购人以建管网、设施等实际情况，谈判申请人现场确认，核实数据，保证方案的准确性。
	
	

	25
	其他
	可扩展性：在满足排风总量的基础上，评估预留余量，为后续扩展提供空间。
	
	

	26
	
	安全性：谈判申请人评估设备安装安全及运行安全风险，方案中提供安全保障措施。
	
	

	27
	
	本项目施工完成后，将全套图纸汇总后交付给采购人留存。
	
	

	28
	
	本项目需要做设备安装基础承台（混凝土）长：20米*宽8米
	
	

	29
	
	谈判申请人设计方案时要多方面考虑生产时的节能要求（如设备能耗、电机采用变频等）。
	
	

	30
	
	防护栏杆安装高度在1.1m-1.3m之间，涂层采用黄色警示色，栏杆上规范张贴“禁止攀登”“当心坠落”警示标志，其他根据设备危险性，规范张贴对应的安全警示标志、流向标志，根据生产实际需要预留门。
	
	

	31
	验收标准
	SMT产线，每个设备单点出风口风量，每秒＞12米。
	
	

	32
	
	插件产线，每个设备单点出风口风量，每秒＞10米。
	
	

	33
	
	谈判申请人完成项目时，需提供第三方检测报告，达到国家排放要求，同时提供全套技术资料。
	
	

	34
	
	设备稳定运行1500小时后，所有异常问题关闭后，可组织验收。
	
	

	35
	
	谈判申请人负责培训采购人的人员，采购人人员通过培训后能熟练操作和满足日常维护要求。
	
	

	36
	
	环保标准，按照国家最新环保规范及属地生态环保主管部门要求执行。
	
	

	37
	
	严格按照技术协议的各项参数及要求进行最终验收。
	
	

	38
	质保
	除正常耗材（活性炭、滤网）更换由采购人负责外，质保期2年质保期内所产生一切维修费用（维修配件）由谈判申请人承担，在质保期内出现重大问题，质保时间顺延。
	
	

	39
	
	列出关键设备清单及后期采购价格。
	
	

	40
	
	采购人反馈的设备技术或质量问题，谈判申请人需1小时内给与答复，8小时（省外24小时）内抵达现场，快速解决问题。
	
	

	注：

1. 备注栏可补充说明响应参数的细节、证明材料等；

2. 本响应表所有内容均真实有效，若存在虚假响应，自愿承担相关责任；

3. 项目实施过程中，根据实际现场安装条件，需要进行局部微调时，谈判申请人予以配合。

4、设备运输安装（含吊装）及设备基础由谈判申请人负责。
	


注：响应情况不得简单填写为“响应”或者“正偏离”，涉及具体参数指标的技术要求请在“响应情况（具体指标）”栏中填写具体数值，涉及具体量化指标的技术要求请在“响应情况（具体指标）”栏中进行简单文字描述或者插入图片等形式填写。

	谈判申请人
	(盖单位公章)

	法定代表人或委托代理人：
	（签字）

	日期：
	      年   月   日


