重庆九洲智造科技有限公司
厂区大门及楼栋标识建设服务采购
谈判公告
[bookmark: _Hlk170043939]重庆九洲智造科技有限公司厂区大门及楼栋标识建设服务采购项目，相关事项公告如下：
一、项目概况
1.项目名称
厂区大门及楼栋标识建设服务采购。
2. 项目内容：
	序号
	项目类别
	效果图（仅作参考）
	材料/材质
	详述（mm)
	数量
	单位

	1
	厂区大门中文
	[image: ]
	精工不锈钢立体字：不锈钢材质数控切割、无缝密焊、精细打磨精制而成立体字；脱脂除锈清洁处理，涂刷防锈封闭底漆，面层采用高品质汽车级油漆多层喷涂、高温固化工艺。
	490*8360
	1
	项

	2
	
	
	门头造型装饰：50mm×50mm×3mm热镀锌方通精工焊接制安装骨架装饰造型，镀锌防腐耐候处理，满焊加固成型，结构稳固平整，背部预留适配连接节点，现场精准贴合门头外立面原有钢结构主体，连接固定安装。整体脱脂除锈清洁处理，涂刷防锈封闭底漆，面层采用高品质汽车级油漆多层喷涂、高温固化工艺。
	1830*11000
	1
	项

	4
	厂区大门英文
	[image: ]
	精工不锈钢基座造型：不锈钢材质经激光雕刻折弯焊接、数控切割、无缝密焊、精细打磨精制而成；内置镀锌方通焊接制作内部骨架，满焊焊接，焊接处防水处理；落地预埋安装。精工不锈钢双面景观立体字：不锈钢材质数控切割、无缝密焊、精细打磨精制而成，内置镀锌方通焊接制作内部骨架，满焊焊接，焊接处防水处理，固定于基座造型上。整体脱脂除锈清洁处理，涂刷防锈封闭底漆，面层采用高品质汽车级油漆多层喷涂、高温固化工艺。现场开挖，基础预埋。
	7200*1200
	1
	项

	5
	厂区大门花台改造
	
	现场花台改造，原有钢架栏杆拆除，地面恢复，绿植种植，路沿石沿造型边沿铺贴安装。
	8000*2000
	1
	项

	6
	引导栏
	[image: ]
	精工不锈钢造型：不锈钢材质经激光雕刻折弯焊接、数控切割、无缝密焊、精细打磨精制而成；内置镀锌方通焊接制作内部骨架，满焊焊接，焊接处防水处理；脱脂除锈清洁处理，涂刷防锈封闭底漆，高温固化工艺，落地预埋安装。内部画面高密度PVC造型4倍超清UV平板固化打印图案信息。精工亚克力立体字：进口亚克力激光切割、精细打磨精制而成；涂刷防锈封闭底漆，面层采用高品质汽车级油漆多层喷涂、高温固化工艺。
	600*2600
	1
	项

	7
	外墙楼栋号
	[image: ]
	精工不锈钢立体字：不锈钢材质经数控切割、无缝密焊、精细打磨精制而成；脱脂除锈清洁处理，涂刷防锈封闭底漆，面层采用高品质汽车级油漆多层喷涂、高温固化工艺，高空贴墙安装。
	1300*3100
	6
	套

	8
	G02楼顶墙面字
	[image: ]
	精工不锈钢立体字：不锈钢材质数控切割、无缝密焊、精细打磨精制而成；脱脂除锈清洁处理，涂刷防锈封闭底漆，面层采用高品质汽车级油漆多层喷涂、高温固化工艺，高空贴墙安装。
	9600*2290
	1
	项

	9
	G02第三面楼顶墙面字
	[image: ]
	精工不锈钢立体字：不锈钢材质经数控切割、无缝密焊、精细打磨精制而成；脱脂除锈清洁处理，涂刷防锈封闭底漆，面层采用高品质汽车级油漆多层喷涂、高温固化工艺，高空贴墙安装。
	9600*2290
	1
	项



3.谈判有效期：从提交响应文件截止之日起90个日历天。
二、谈判申请人资格要求
1）具备能够独立承担民事责任能力的企业法人资格，经营范围须包含标识标牌设计、制作、安装等相关内容（提供营业执照复印件）；
2）具有健全的管理制度，遵守有关的国家法律、法令和条例，无重大安全事故记录、近3年无行贿犯罪记录未被列入政府采购严重违法失信名单（提供承诺书）；
3）按要求交纳响应保证金3000元人民币； 
4）配套安装人员需具备焊接资质和高空作业证，若谈判申请人不具备焊接资质及高空作业证书，须由谈判申请人自行委托具备合法有效资质的第三方实施安装作业（谈判申请人提供本企业或者另行委托的第三方安装人员的焊接资质及高空作业证复印件、委托协议复印件）； 
5）2023年1月1日至今（以合同签订时间为准），需至少具有2个合同金额不低于20万元类似业绩（如标识导视、文化墙等）（须提供合同复印件）；
6）须提供在信用中国网站上（网址：www.creditchina.gov.cn）下载的《法人和非法人组织公共信用信息报告》（报告查询日前应在采购公告发布起始之日后评选时间前）；
7）须为具有独立承担民事责任能力的中华人民共和国境内注册的独立法人，法定代表人为同一人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司或有控股、管理关系的不同单位，以及同一集团下属的不同子、分公司，不得同时参加本项目；
8）有独立制作场地（提供场地租赁合同或产权证书复印件及照片）；
9）法律、行政法规规定的其他条件。
三、评选时间和地点
1.评选时间：2026年7月21日10时（北京时间）
2.评选地点：重庆市两江新区王家街道重庆市渝北区两路寸滩保税港区空港功能 G区瑞月南路101号 。
四、谈判文件获取
1.获取时间：自2026年7月16日至2026年7月20日。
2.谈判申请人报名需提供：
1）具备能够独立承担民事责任能力的企业法人资格，经营范围符合项目要求（提供营业执照复印件）；
2）配套安装人员需具备焊接资质和高空作业证，若谈判申请人不具备焊接资质及高空作业证书，须由谈判申请人自行委托具备合法有效资质的第三方实施安装作业（谈判申请人提供本企业或者另行委托的第三方安装人员的焊接资质及高空作业证复印件、委托协议复印件）； 
3）2023年1月1日至今（以合同签订时间为准），需至少具有2个合同金额不低于20万元类似广告业绩（标识导视、文化墙等）（须提供复印件并加盖谈判申请人单位公章）；
4）有独立制作场地（提供场地租赁合同或产权证书复印件及照片）；
5）谈判采购申请书。
谈判申请人须将上述报名材料盖章扫描后的PDF版本，发送至采购人邮箱leili@jezetek.cc进行报名。
五、谈判响应文件递交时间
1.报名成功的谈判申请人,将谈判响应文件密封，在评选地点当面/邮寄递交,提交截止时间2026年7月21日10时,逾期提交的不予受理。
2.谈判响应文件的份数：正本1份,副本5份。
3.谈判响应文件必须在截止时间前送达，未密封、逾期送达或未送达指定地点的谈判响应文件视为自动弃权。若因特殊原因导致纸质谈判响应文件无法按时送达的，可在谈判响应文件递交截止时间前以PDF文档(盖章版)加密形式，通过邮件发送至采购人邮箱jzzbbx@jiuzhoutech.com，并在开选时将密码提供给采购人。（同时将纸质文件寄出）
收件地址：重庆市两江新区王家街道重庆市渝北区两路寸滩保税港区空港功能 G区瑞月南路101号 
收件单位：重庆九洲智造科技有限公司财务部
收件人：董存令 15111817824
[bookmark: _Hlk170044793]4.通过资格资质审查的谈判申请人少于三家的，采购人有权重新组织招标。
六、谈判报价
1.谈判报价一律使用人民币结算；
2.指导价为含税包干价，报价包含为实施和完成项目所产生的咨询、服务、劳务、管理、利润、税金等所有从工作开始至结束的全部相关费用。
七、成交标准
当谈判申请人在资质、技术、商务等主要条件均满足谈判采购文件要求时，以评选小组评定的综合评分最高的谈判申请人作为中选候选人。
八、发布公告
本次招标公告在四川九洲投资控股集团有限公司网站 
(https://www.jezetek.cc/)。对于因其他网站转载并发布的非完整版或修改版公告，而导致误报名或无效报名的情形，采购人不予承担责任。
九、公告期限
自本公告发布之日起5日。
十、联系方式
采购人：重庆九洲智造科技有限公司
联系地址：重庆市两江新区王家街道重庆市渝北区两路寸滩保税港区空港功能 G区瑞月南路101号
联系人：雷莉
电话：13696499705
廉政监督邮箱：scjzsjb@jiuzhoutech.com

附件1：谈判申请书


重庆九洲智造科技有限公司 
 2026年 7月14 日     
[image: 46444ccd5ad2cf0ec33c6575ac9db74]客户第一  奋斗为本
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附件1：

重庆九洲智造科技有限公司
厂区大门及楼栋标识建设服务采购
（编号：FWCGTP202607-01）
致重庆九洲智造科技有限公司:
(谈判申请人名称)已知悉贵司关于重庆九洲智造科技有限厂区大门及楼栋标识建设服务采购的谈判公告，并充分了解贵司发布的谈判内容及要求，现确认参加贵司该项目的谈判。
[bookmark: _GoBack]我公司负责本项目谈判的具体联系人:
联系电话:_
申请人:(公司全称、盖公章)



法定代表人或委托代理人:(签章)
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